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前言
为深入贯彻落实习近平总书记关于应急管理工作的一系列重要指示和党中央、国务院决策部署，全面落实省委、省政府关于应急避难场所建设的工作要求，推动儋州市应急避难场所科学布局、规范建设，构建覆盖城乡、功能完备、安全可靠的多层次应急避难场所体系，促进应急避难场所高质量建设与高效管理，显著提升重大灾害事故中人员疏散转移安置的快速响应和综合应对水平，为儋州市经济社会高质量发展、人民群众生命财产安全提供坚实保障。根据《海南省国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》《海南省“十五五”应急管理体系和能力建设规划》及《儋州市国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》《儋州市“十五五”应急管理体系和能力建设规划》等文件精神，制定本规划。
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[bookmark: _Toc3723][bookmark: _Toc8090][bookmark: _Toc20240][bookmark: _Toc209042601][bookmark: _Toc22802][bookmark: _Toc32595][bookmark: _Toc13603][bookmark: _Toc16269]（一）经济社会发展现状
自然地理现状：儋州市位于海南岛西北部，西至西北濒临北部湾，东北与临高县相邻，东与澄迈县、琼中黎族苗族自治县接壤，南及西南与白沙黎族自治县、昌江黎族自治县相接。地处海南岛西北部丘陵地带，地势东南高、西北低，由山地丘陵、火山熔岩台地、阶地及滨海平原组成。市域有珠碧江、北门江、春江、文澜江（上游段）等主要河流，沿海拥有绵长海岸线与新英湾、洋浦湾等天然港湾，及多处海岛与半岛。自然环境现状优越，深水近岸、避风少淤。
人口现状：2025年末，全市常住人口102.87万人，比上年末增加1.03万人。常住人口城镇化率为58.75%，提高1.68个百分点。人口增速整体放缓。
经济发展现状：2025年全市国内生产总值1030.34亿元，同比增长4.0%；全市三次产业结构优化调整为16.5:29.9:53.6；城镇居民人均可支配收入42466元，同比增长3.5%；农村居民人均可支配收入23885元，同比增长5.5%。主要经济指标保持平稳增长。
[bookmark: _Toc551][bookmark: _Toc8377][bookmark: _Toc16681][bookmark: _Toc6426][bookmark: _Toc2253][bookmark: _Toc12559][bookmark: _Toc28564][bookmark: _Toc209042602]（二）应急管理发展现状
1.应急管理体制机制
“十四五”期间，在市防灾减灾救灾和安全生产委员会下设立危险化学品、道路交通、水上交通运输、渔业船舶、建筑施工与城镇燃气、旅游、特种设备、电力等8个安全生产专业委员会；防汛防风防旱、水旱灾害防御、地震灾害、森林防灭火、海洋和地质灾害、战略和应急物资储备等6个防灾减灾救灾专项工作组。修编完成《儋州市突发事件总体应急预案》、52个专项应急预案、制定部门应急预案35个，应急预案体系不断完善。
2.安全风险防控能力
“十四五”期间，推动重点行业落实安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制，从严源头防控重大安全风险。聚焦危化品、矿山、城镇燃气、交通、建筑、消防、渔业、旅游等领域，常态化开展安全生产专项整治。聚力洋浦化工园区降风险提质升级，严控园区安全规划、推进居民搬迁、搭建智能监管平台，完善危化品全链条监管制度，依托数字化监测预警手段，切实筑牢重大安全风险防控底线。
3.应急物资储备能力
“十四五”期间，优化应急物资储备布局，加强物资实物储备，增加了物资储备种类和规模。与23家相关单位签署救灾物资供应协议，增加救灾物资协议储备。建立了高效的物资调配机制，确保汛期突发灾害事件的应急物资供应，应急物资保障更加有力。依托国家危险化学品应急救援洋浦基地专用防治船舶污染海洋应急设备库和应急码头泊位，完善危险化学品应急设备物资配备。建立完善应急物资更新轮换机制。
儋州市现有市级应急物资储备仓库1处、镇（办事处）级应急物资储备仓库19处，储备仓库已实现全域基本覆盖。但各应急避难场所内部尚未配套应急物资，日常保障主要依托镇（办事处）统一调拨保障。
表1.2—1儋州市应急物资储备库基本情况
	序号
	应急仓库名称
	应急仓库地址
	仓库负责单位
	仓库类型
	面积（㎡）

	1
	海南省西部救灾物资储备库
	儋州市北部湾大道23公里处
	市应急管理局
	应急物资
	3453

	2
	那大镇应急物资仓库
	云月路1号
	那大镇人民政府
	三防应急物资
	30

	3
	和庆镇应急物资仓库
	和庆镇人民政府
	和庆镇人民政府
	应急物资
	210

	4
	南丰镇应急物资仓库
	南丰镇人民政府
	南丰镇人民政府
	应急物资
	127

	5
	大成镇应急物资仓库
	大成镇人民政府
	大成镇人民政府
	应急物资
	68

	6
	兰洋镇应急物资仓库
	兰洋镇兰洋大道2号
	兰洋镇人民政府
	应急物资
	260

	7
	雅星镇应急物资仓库
	雅星镇雅文大道41号
	雅星镇人民政府
	应急物资
	65

	8
	光村镇应急物资仓库
	光村镇光村大道1号
	光村镇人民政府
	应急物资
	50

	9
	木棠镇应急物资仓库
	木棠镇人民政府地下停车场
	木棠镇人民政府
	应急物资
	20

	10
	海头镇应急物资仓库
	海头镇人民政府
	海头镇人民政府
	应急物资
	45

	11
	峨蔓镇应急物资仓库
	峨蔓镇人民政府
	峨蔓镇人民政府
	应急物资
	30
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	王五镇应急物资仓库
	王五镇人民政府
	王五镇人民政府
	应急物资
	45

	13
	白马井镇应急物资仓库
	白马井镇人民政府
	白马井镇人民政府
	应急物资
	24

	14
	中和镇应急物资仓库
	中和镇人民政府
	中和镇人民政府
	应急物资
	200

	15
	排浦镇应急物资仓库
	排浦镇文豪上街12号
	排浦镇人民政府
	应急物资
	18

	16
	东成镇应急物资仓库
	海南省儋州市北部湾大道东成路口100米处
	东成镇人民政府
	应急物资
	60

	17
	新州镇应急物资仓库
	新州镇红旗街29号
	新州镇人民政府
	应急物资
	40

	18
	三都办事处应急物资仓库
	三都办事处大院
	三都办事处
	应急物资
	25

	19
	干冲办事处应急物资仓库
	干冲办事处大院
	干冲办事处
	应急物资
	13

	20
	新英湾办事处应急物资仓库
	新英湾办事处大院
	新英湾办事处
	应急物资
	20


[bookmark: _Toc28632][bookmark: _Toc2702][bookmark: _Toc7606]（三）应急避难场所发展现状及分析
1.应急避难场所现状
根据儋州市应急管理部门在全国应急避难场所辅助调度系统所填报的数据统计，共有各级各类应急避难场所58处。其中，和庆镇、大成镇、兰洋镇、木棠镇、排浦镇、三都办事处、干冲办事处无应急避难场所；场所总面积106.78万平方米，可容纳避难人口规模59.03万人，结合现状常住人口测算人均应急避难场所面积为1.04㎡/人，不能满足儋州市远期避难需求（详见附件1）。
[image: F:/儋州市/儋州市应急避难场所/图纸/图纸/现状应急避难场所-01.jpg现状应急避难场所-01]图1.3.1儋州市现状应急避难场所点位分布图
[bookmark: _Toc28514]2.综合减灾能力评估
[bookmark: _Toc26088]根据《海南省儋州市自然灾害综合风险评估与区划技术报告》，儋州市排浦镇综合减灾能力等级为强；王五镇、中和镇综合减灾能力等级为较强；木棠镇、光村镇、大成镇、和庆镇综合减灾能力等级较弱；其余镇综合减灾能力等级为中等。
[image: F:/儋州市/儋州市应急避难场所/图纸/评估区划报告图纸/海南省儋州市自然灾害综合风险评估与区划技术报告(1).jpg海南省儋州市自然灾害综合风险评估与区划技术报告(1)]图1.3.2综合减灾能力等级图
[bookmark: _Toc6947]3.问题总结
结合调研与资料收集的实际情况，儋州市应急避难场所布局、设施配备、分级分类等方面主要存在以下问题：
[bookmark: _Toc214214913][bookmark: _Toc209042604][bookmark: _Toc25394][bookmark: _Toc6822][bookmark: _Toc22425][bookmark: _Toc4093]（1）布局合理性不足，区域覆盖失衡
①数量配置缺口明显
现有应急避难场所的容纳能力不足，且未满足“每个行政村至少1处村（社区）级、每个镇（办事处）至少1处镇（办事处）级应急避难场所”的配置要求。
②空间分布不均
场所主要集中在各镇（办事处）行政村及少量中心城区、镇中心区域，部分镇（办事处）未设置任何应急避难场所，部分人口密集镇（如大成镇、雅星镇、新州镇常住人口均在8万人以上）人均有效避难面积在0.10平方米以下；同时，辖区普遍存在单个避难场所规模大、布点数量偏少的问题，空间布局与资源配置不均衡，难以满足全域应急避险需求，区域保障能力差距较大。
③场所类型单一
现有应急避难场所主要以公园、广场、防洪楼为主。学校点位布局广泛、配套设施齐全、场地开阔空旷、容纳能力较强，可满足受灾群众短期安置、物资存放、集中住宿、应急就餐等基本生活保障需求；村（社区）委会覆盖全域、布局均衡，是基层就近紧急避险的关键载体，便于群众快速就近转移避险，但现有应急功能未充分发挥、利用效率不足；地下人防工程结构稳固、防护标准较高，具备抵御地震、风雨洪涝及各类次生灾害的独特优势，内部空间独立、基础配套完备，可开展人员临时安置与应急物资储备；但目前学校、村（社区）委会、地下人防工程作为应急避难场所的资源潜力尚未有效盘活利用。
[bookmark: _Toc214214914]（2）功能设施不完善，保障能力薄弱
①物资储备体系薄弱
	村（社区）级应急物资缺乏规范分类管理，种类配置不齐全、分配不均衡；场所应急供水、供电设施配置率不足，无独立应急电源和储水设施。
②标识与无障碍设施不足
多数场所未设置规范的应急避难标志，周边区域缺乏有效标识引导。
[bookmark: _Toc2381][bookmark: _Toc2395][bookmark: _Toc11247]二、总则
[bookmark: _Toc8470][bookmark: _Toc32395][bookmark: _Toc17232][bookmark: _Toc30830][bookmark: _Toc27399][bookmark: _Toc5186][bookmark: _Toc4176][bookmark: _Toc209042605]（一）指导思想
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神及二十届历次全会精神，深入贯彻落实习近平总书记关于公共安全和应急管理重要论述，坚持人民至上、生命至上，以满足儋州市人民群众应急避难需求，最大限度保障人民群众生命安全和维护社会稳定为根本目的，推动科学合理规划、高标准建设、高效能管护和使用应急避难场所，全面提升全社会应急避难能力和水平。
[bookmark: _Toc5203][bookmark: _Toc10671][bookmark: _Toc13749]（二）规划目的
基于灾害事故风险、应急避难需求和可用应急避难资源等分析结果，科学确定本行政区应急避难场所分级分类布局和功能要求，建立完善各镇（办事处）空间布局合理、资源统筹共享、功能设施完备、平急（疫/战）综合利用、管护使用规范的应急避难场所体系。
[bookmark: _Toc5315][bookmark: _Toc209042606][bookmark: _Toc2714][bookmark: _Toc8038][bookmark: _Toc24200][bookmark: _Toc24957][bookmark: _Toc22792][bookmark: _Toc32527]（三）规划依据
[bookmark: _Toc30158]1.法律法规
（1）《中华人民共和国城乡规划法》（2019年修正）；
（2）《中华人民共和国防震减灾法》（2008年修订）；
（3）《中华人民共和国突发事件应对法》（2024年修订）；
（4）《自然灾害救助条例》（国务院令第577号）。
[bookmark: _Toc1615]2.技术规范
（1）《应急避难场所术语》（GB/T44012—2024）；
（2）《应急避难场所分级及分类》（GB/T44013—2024）；
（3）《应急避难场所标志》（GB/T44014—2024）；
（4）《防灾避难场所设计规范》（GB51143—2015）（2021年修订）；
（5）《应急避难场所通用技术要求》（GB∕T35624—2025）；
（6）《城市综合防灾规划标准》（GB/T51327—2018）；
（7）《乡村应急避难场所设计规范》（GB/T45290—2025）；
（8）《重大毒气泄漏事故公众避难室通用技术要求》（GB/T35621—2017）；
（9）《地震应急避难场所场址及配套设施》（GB21734—2008）；
（10）《应急避难场所管护使用规范》（GB/T33744—2025）；
（11）《应急指挥通信保障能力建设规范》（YJ/T27—2024）；
（12）《应急避难场所设施设备及物资配置》（YJ/T26—2024）；
（13）《应急避难场所资源调查评估及认定要求》（YJ/T39—2025）；
（14）《灾害事故现场音视频采集和传输通用技术要求》（YJ/T28—2024）；
（15）《城乡公共卫生应急空间规划规范》（TD/T1074—2023）；
（16）《城市社区应急避难场所建设标准》（建标180—2017）。
[bookmark: _Toc30876][bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1]3.指导文件
（1）《中共中央国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》（中发〔2019〕18号）；
（2）《现代化应急体系建设“十五五”规划》（国发〔2026〕15号）；
（3）《国家突发事件总体应急预案》（2025年修订）；
（4）《关于加强应急避难场所建设的指导意见》（应急〔2023〕76号）；
（5）《海南省突发事件总体应急预案》（2024年修订）；
（6）《应急避难场所专项规划编制指南》（2023年）。
[bookmark: _Toc20917]4.相关规划及文件
（1）《海南省儋州市自然灾害综合风险评估与区划技术报告》；
（2）《海南应急避难场所调研评估报告》；
（3） 《海南省应急避难场所建设规划（2025—2035年）》；
（4）《儋州市国土空间总体规划（2021—2035年）》；
（5）《儋州市国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》。
[bookmark: _Toc10223][bookmark: _Toc9242][bookmark: _Toc17268][bookmark: _Toc14910][bookmark: _Toc20020][bookmark: _Toc8083][bookmark: _Toc1548][bookmark: _Toc209042607]（四）规划范围
本次规划范围与《儋州市国土空间总体规划（2021—2035年）》陆域行政区划国土面积保持一致。规划总面积3256平方千米。
[image: F:/儋州市/儋州市应急避难场所/材料收集/1、市资规局/儋州市（政区版）16开-01.jpg儋州市（政区版）16开-01]图2.3.4规划范围及行政区划图
[bookmark: _Toc20123][bookmark: _Toc7899][bookmark: _Toc2761][bookmark: _Toc26244][bookmark: _Toc209042608][bookmark: _Toc4367][bookmark: _Toc476][bookmark: _Toc16052]（五）规划期限
本次规划期限为2026年至2035年。其中，近期至2030年，远期为2030—2035年。
[bookmark: _Toc17951][bookmark: _Toc209042609][bookmark: _Toc23721][bookmark: _Toc8917][bookmark: _Toc25510][bookmark: _Toc1150][bookmark: _Toc6230][bookmark: _Toc21755]三、应急避难需求与资源分析
[bookmark: _Toc10207][bookmark: _Toc19099][bookmark: _Toc209042610][bookmark: _Toc22605][bookmark: _Toc18227][bookmark: _Toc28328][bookmark: _Toc9757]（一）灾害事故风险分析
根据第一次全国自然灾害综合风险普查《海南省儋州市自然灾害综合风险评估与区划技术报告》（以下简称“报告”），儋州市存在地震、地质、海洋、气象、水旱、森林火灾等自然灾害，主要受台风、洪涝和干旱等自然灾害的影响。
[bookmark: _Toc4796]1.自然灾害分析
自然灾害风险评估是认识自然灾害致灾—成害风险水平及其区域规律的基础，也是灾害防治空间布局的重要依据。主要灾种风险评估包括地震灾害、地质灾害、海洋灾害、气象灾害、水旱灾害、森林火灾等单灾种风险评估。
（1） 地震灾害
根据报告结论，儋州市北部属于中高风险等级区，儋州市南部属于低风险等级区，儋州市不涉及中低风险、高风险等级区。
针对地震灾害，加强地震应急救援能力建设，综合广场、公园（绿地）等室外开敞空间，拓展儋州市应急避难场所的应急避难功能。
[image: F:/儋州市/儋州市应急避难场所/图纸/评估区划报告图纸/地震危险性等级图.jpg地震危险性等级图]图3.1.1儋州市地震危险性等级图
（2） 地质灾害
根据报告结论，儋州市地质灾害大部分地区为低危险区；中风险区主要分布在雅星镇八一石花水洞、南丰镇南丰岭。
针对目前相对规模较大、危害较大的且近期无法治理或治理难度较大的地质灾害点建议安装自动化监测仪器，结合就近避难场所做好受灾人员紧急转移安置。







图3.1.2儋州市地质灾害风险等级分布图[image: F:/儋州市/儋州市应急避难场所/图纸/评估区划报告图纸/地质灾害风险性评价图.jpg地质灾害风险性评价图]
（3） 风暴潮灾害
根据报告结论，儋州市发生风暴潮淹没风险的区域主要是在国营新盈农场、泊潮社区、新隆村、屯积村、永昌社区、巨雄村、沙井村、神冲村、美龙村、塘坎村、茅园村、黄沙村、高根村、龙门村、峨蔓村、盐丁村、南滩村、德义村、洋浦经济开发区、攀步村、冠英村、棠柏村、笔架村、黄江村、长村、黄玉村、新地村、泮山村、宝山村、长塘村、中和社区、七里村、敦教村、英进村、英隆村、英均村、禾能村、福村、马口井村、钱地村、南庄村、禾丰村、沙沟村、南华村、昌王村、红坎村、港口社区、南港社区、那历村地区。
结合受灾重点区域，明晰重要承灾体，增设避难场所，规划和标识应急疏散路径，在风暴潮灾害中级以上风险区做好应急演练，将重要承灾体按类型罗列清单，为灾害应急做好基础准备。结合应急避难场所分布状况，依据就近、易达和有效防范原则，综合利用防洪楼设施进行防灾避灾。在避难场所确定的基础上，按区域规划和标识灾害应急疏散路径。
[image: F:/儋州市/儋州市应急避难场所/图纸/评估区划报告图纸/风暴潮灾害危险性等级.jpg风暴潮灾害危险性等级]图3.1.3儋州市沿海风暴潮灾害危险性等级分布图
（4） 台风灾害
根据报告结论，儋州市北部光村镇、洋浦经济开发区、新州镇、白马井镇、东成镇、王五镇，南部海头镇、那大镇、南丰镇台风致灾危险性等级最高；木棠镇、大成镇和雅星镇危险性等级较低。
结合受灾重点区域，建立农村高风险区域气象灾害预警信息的靶向发布，综合学校、行政村级办公场所等室内应急避难场所，做好受灾人员紧急转移安置工作。
[image: 台风致灾危险性区划图]图3.1.4儋州市台风致灾危险性区划图
（5） 洪水灾害
根据报告结论，儋州市全市大部分地区处于洪水低风险区，小部分区域处于中高风险区。
结合受灾重点区域，综合利用行政村级防洪楼等室内避难场所，做好受灾人员的紧急转移安置工作，完善避难场所防汛应急物资的配备。[image: F:/儋州市/儋州市应急避难场所/图纸/评估区划报告图纸/洪水风险区划图.jpg洪水风险区划图]
图3.1.5儋州市洪水风险区划图
（6） 干旱灾害
根据报告结论，儋州市海头镇、排浦镇、白马井镇、王五镇、新州镇、中和镇、木棠镇、洋浦经济开发区危险性最高；和庆镇、兰洋镇、那大镇东南部、南丰镇东部危险性最低。
结合受灾重点区域，完善避难场所的防旱应急物资配备。
[image: F:/儋州市/儋州市应急避难场所/图纸/评估区划报告图纸/干旱致灾危险性区划图.jpg干旱致灾危险性区划图]图3.1.6儋州市干旱致灾危险性区划图
（7） 森林火灾
根据报告结论，儋州市那大镇、和庆镇、大成镇、雅星镇、排浦镇、东成镇森林火灾风险等级为高；南丰镇、兰洋镇、光村镇、木棠镇、海头镇、峨蔓镇、王五镇、中和镇的森林火灾风险等级为中高；白马井镇、新州镇、洋浦经济开发区森林火灾风险等级为中低。
结合受灾重点区域，加强避难场所的森林防灭火应急物资的配备。


图3.1.7儋州市森林火灾危险性等级图
2.自然灾害隐患综合评估
[image: F:/儋州市/儋州市应急避难场所/图纸/评估区划报告图纸/森林火灾危险性等级图.jpg森林火灾危险性等级图]自然灾害隐患综合评估包括对主要致灾因子危险性的全面分析评估和对房屋建筑、市政设施、水利设施、矿山设施等承灾体隐患调查数据的综合统计分析。
（1）多灾种致灾隐患评估
根据报告结论，儋州市以森林火灾为重点灾种。一是南部片区，以森林灾害为重点灾害，地震、地质、台风、风暴潮灾害均为轻微灾害；二是西南部片区以森林灾害为重点灾害，地震、地质灾害、洪水、台风、风暴潮均属轻微灾害；三是北部沿海及中部全域为覆盖范围最广的隐患片区，以森林灾害为重点灾害，地震为一般灾害，洪水、地质、台风、风暴潮灾害均为轻微灾害。
[image: F:/儋州市/儋州市应急避难场所/图纸/评估区划报告图纸/多灾种致灾隐患分区分类分级图.jpg多灾种致灾隐患分区分类分级图]图3.1.8多灾种致灾隐患分区分类分级图
（2）承灾体隐患综合评估
根据报告结论，儋州市那大镇的承灾体综合隐患属于高等级，海头镇、雅星镇、排浦镇、白马井镇的承灾体综合隐患属于中高等级，兰洋镇、和庆镇、光村镇、东成镇、新州镇、王五镇、大成镇为中等级，南丰镇、中和镇、木棠镇、峨蔓镇、洋浦经济开发区为中低等级。









[bookmark: _Toc209042611][bookmark: _Toc14651][bookmark: _Toc8692][bookmark: _Toc15765][image: F:/儋州市/儋州市应急避难场所/图纸/评估区划报告图纸/承灾体隐患综合等级分布图.jpg承灾体隐患综合等级分布图]图3.1.9承灾体隐患综合等级分布图
[bookmark: _Toc28823]（二）应急避难人口分析
根据报告结论，儋州市自然灾害人口（受灾人口、死亡人口）面临台风、洪涝、干旱、大风、冰雹、雷电、海洋、地震、地质、低温、森林火灾共11类致灾因子对受灾人口、死亡人口造成的综合风险。
1.受灾人口综合风险
根据报告结论，儋州市受灾人口综合风险处于低风险区。其中，洋浦经济开发区处于高风险区，新州镇、白马井镇、东成镇处于中高风险区，海头镇、王五镇、峨蔓镇、木棠镇、
中和镇、光村镇、那大镇、和庆镇、南丰镇处于中风险区，兰洋镇、大成镇、雅星镇、排浦镇处于中低风险区。




[image: 受灾人口综合风险重分级图]图3.2.1受灾人口综合风险图
2.死亡人口综合风险
根据报告结论，儋州市死亡人口综合风险处于低风险区。其中，新州镇处于高风险区，洋浦经济开发区、白马井镇、东成镇处于中高风险区，海头镇、王五镇、峨蔓镇、木棠镇、
中和镇、光村镇、那大镇、和庆镇、南丰镇处于中风险区，排浦镇、雅星镇、大成镇、兰洋镇处于中低风险区。
[image: F:/儋州市/儋州市应急避难场所/图纸/评估区划报告图纸/死亡人口综合风险重分级图.jpg死亡人口综合风险重分级图]图3.2.2死亡人口综合风险图
3.人口规模预测
根据《应急避难场所专项规划编制指南》要求，结合规划期限，本规划期末人口采用《儋州市国土空间总体规划（2021—2035年）》预测人口，远期预测儋州市至2035年，全市常住人口138万人。其中，中心城区（那大城区）38万人，环新英湾城区39.5万人。按人口线性增长计算，近期至2030年，全市常住人口120.44万人。
[bookmark: _Toc28646][bookmark: _Toc16232][bookmark: _Toc25703][bookmark: _Toc209042612][bookmark: _Toc3412]（三）应急避难资源调查分析
1.现状应急避难场所情况
目前全市除那大镇、白马井镇、新英湾办事处之外各镇（办事处）人均有效避难面积均在1㎡以下。
表3.3—1现状全市各镇（办事处）应急避难场所情况
	序号
	镇（办事处）
	应急避难场所面积（㎡）
	人口规模（人）
	人均有效避难面积（㎡/人）

	1
	那大镇
	629937
	193042
	3.26

	2
	和庆镇
	0
	37886
	0.00

	3
	南丰镇
	10139
	28778
	0.35

	4
	大成镇
	0
	83099
	0.00

	5
	兰洋镇
	0
	29128
	0.00

	6
	雅星镇
	31450
	80569
	0.39

	7
	木棠镇
	0
	35569
	0.00

	8
	光村镇
	3792
	48019
	0.08

	9
	海头镇
	10321
	45828
	0.23

	10
	峨蔓镇
	1260
	32443
	0.04

	11
	王五镇
	1882
	25706
	0.10

	12
	白马井镇
	205000
	68763
	2.98

	13
	中和镇
	4830
	46378
	0.10

	14
	排浦镇
	0
	26119
	0.00

	15
	东成镇
	11611
	70352
	0.17

	16
	新州镇
	2371
	82800
	0.03

	17
	三都办事处
	0
	35023
	0.00

	18
	干冲办事处
	0
	30160
	0.00

	19
	新英湾办事处
	155374
	29038
	5.35


2.应急避难场所资源调查分析
根据《应急避难场所专项规划编制指南》相关要求，本次规划结合《儋州市国土空间总体规划（2021—2035年）》基础数据、现场座谈成果及实地踏勘情况，对全域学校、文体场馆、公园绿地、广场、地下人防工程及镇（办事处）、村（社区）办公用房等潜在应急避难资源开展全面分析，摸清全市可作为应急避难场所的设施共465个（含现有应急避难场所58个），总面积285.27万平方米，并重点判别其安全性、建设适宜性及紧急情况下可用性是否符合国土空间规划要求。规划遵循“总量够用、既有尽用、新设赋能、改造共用、区域协同”原则，结合各镇（办事处）及不同区域安全风险等级、人口密度、应急避难场所资源现状与发展规划等因素，合理确定新设、改造应急避难场所的适宜级别与类型。其中，乡村地区应急避难场所布局坚持“安全第一”核心要求，兼顾群众避难便利性与应急救援高效性，同步配备相应设施设备与物资，切实提升乡村地区应急避难能力。
[bookmark: _Toc24609][bookmark: _Toc22867][bookmark: _Toc11429][bookmark: _Toc5392][bookmark: _Toc1710][bookmark: _Toc209042613][bookmark: _Toc16801][bookmark: _Toc11262]四、规划目标与指标
[bookmark: _Toc6750]（一）规划目标
构建适配区域风险、覆盖城乡的层级化避难网络，确保灾害发生时能快速启用，为群众提供安全空间与基础生活、医疗保障；同时实现平灾结合利用与长效管理，兼顾应急需求与资源效益，提升儋州市整体应急处置能力。
1.总体目标
规划至2035年，全市共新设、改造应急避难场所465处。近期至2030年实施355处避难场所建设，其余110处新设避难场所于2030—2035年内安排实施。
（1）保障生命安全
通过科学合理的规划布局，确保在自然灾害或其他突发事件发生时，能够为全市居民及游客提供安全可靠的避难场所，最大程度地减少人员伤亡和财产损失，维护灾区社会稳定。
（2） 实现全域覆盖
结合儋州市以丘陵为主，兼有滨海平原与少量山地的地形特征，形成“市、镇（办事处）、村（居）”三级应急避难体系。其中，中心城区应急避难场所服务范围全覆盖，镇（办事处）以政府驻地、中心学校为核心，覆盖周边2.5km内行政村；偏远村级避难点优先利用村委会、教学点等现有建筑，满足就近1km内的行政村临时安置与中转需求。
（3）满足基本需求
应急避难场所需配备完善的基础设施，包括但不限于安全的住宿条件、充足的生活用水与食品供应、卫生设施、医疗急救设施等，保障受灾群众避难期间基本生活需求。
（4）推动平灾结合
非灾时期，应急避难场所可以作为公共活动场所、体育健身场所或其他功能性场所，实现资源高效利用，提高城市基础设施综合效益。
2.近期目标
至2030年，综合性应急避难场所可容纳总人数至少可满足儋州市所需避难总人数的80%，室内可容纳避难人数不低于室内外可容纳避难人数的20%。全面构建形成“市、镇（办事处）、村（社区）”三级应急避难场所体系，分级分类满足紧急、短期和长期不同安置时长的应急避难保障需求。积极构建合理搭配、总量充足、布局合理的各类应急避难场所体系，提升应对重大自然灾害的韧性。
3.远期目标
	至2035年，依据《海南省应急避难场所建设规划（2025—2035年）》及《儋州市国土空间总体规划（2021—2035年）》，儋州市至2035年，全市人均有效避难面积不小于1.5平方米（约束性）；中心城区（那大城区）人均有效避难面积应不小于1.5平方米（预期性），环新英湾城区人均有效避难面积应不小于2.0平方米（预期性）。
通过全国应急避难场所辅助调度系统，构建全市互联互通的避难场所信息管理平台，实现避难场所的资源共享、平急两用、调度高效、管理规范，满足全市城乡人口避难需求，全市应急避难能力全面提升。
[bookmark: _Toc21684]（二）应急避难策略
1.场景化转移避难
针对地震、洪水、台风、火灾、疫情等不同灾害事故场景，制定差异化转移启动条件、路线规划、交通工具调配、人员疏散优先级（老弱病残孕优先）及临时集结点设置方案。
分级分类安置策略：依据避难群众规模（大规模、中规模、小规模）、需求类型（紧急避难、短期安置、长期过渡），匹配对应服务能力的避难场所，明确生活物资（食品、饮水、住宿）、医疗保障、心理疏导等安置服务标准。
2.避难场所分级分类布局
按分级负责、属地管理和分级响应调度原则，结合人口密度、灾害风险分布、交通可达性，确定各级场所数量、选址及覆盖范围，形成“市级—镇（办事处）级—村（社区）级”三级联动布局，市级主要为长期安置，作为资源调配的中心，镇（办事处）级主要为短期安置，提供基础的生活保障，村（社区）级主要用于紧急疏散，临时避难。
3.资源统筹调配策略
整合政府储备资源（物资、资金、人员）、社会力量（企业捐赠、志愿者团队）、市场资源（应急物资生产企业、商超），建立跨区域、跨部门资源调配机制，确保避难场所物资供应与服务保障。
4.动态监测与调整策略
实时监测灾害发展态势、避难群众数量及需求变化、场所运行状况，动态调整转移路线、安置方案及场所资源配置，确保应急避难措施与灾害实际情况匹配。
[bookmark: _Toc28596]（三）指标体系
表4.3—1规划指标表
	序号
	指标名称
	规划指标
	指标属性

	
	
	现状
	近期（2030年）
	远期（2035年）
	

	1
	可满足避难人口规模（人）
	590324
	1044405
	1401026
	预期性

	2
	综合性应急避难场所满足所需避难总人数百分比（%）
	79.77
	100.00
	100.00
	预期性

	3
	全市人均有效避难面积（㎡/人）
	1.04
	1.76
	2.07
	预期性

	4
	市级应急避难场所比例（%）
	13.79
	1.69
	1.29
	预期性

	5
	镇(办事处）级应急避难场所比例（%）
	/
	6.20
	7.31
	预期性

	6
	村（社区）级应急避难场所比例（%）
	86.21
	92.11
	91.40
	预期性

	7
	长期避难场所比例（%）
	5.17
	0.85
	0.65
	预期性

	8
	短期避难场所比例（%）
	20.69
	7.04
	7.31
	预期性

	9
	紧急避难场所比例（%）
	74.14
	92.11
	92.04
	预期性

	10
	室内型避难场所比例（%）
	68.97
	14.65
	18.49
	预期性

	11
	室外型避难场所比例（%）
	27.59
	5.92
	6.24
	预期性

	12
	室内外兼有型避难场所比例（%）
	3.45
	79.44
	75.27
	预期性

	13
	综合性避难场所占比（%）
	32.76
	89.30
	79.57
	预期性

	14
	单一性避难场所占比（%）
	67.24
	10.42
	20.22
	预期性

	15
	特定避难场所(%)
	/
	0.28
	0.22
	预期性

	16
	应急避难场所数量（个）
	58
	355
	465
	预期性

	17
	应急避难场所有效避难面积（㎡）
	1067791
	2115084
	2852747
	预期性

	18
	应急避难场所标志标准化建设比例（%）
	/
	80
	100
	预期性

	19
	设施设备及物资配置比例（%）
	/
	80
	100
	预期性


[bookmark: _Toc30642][bookmark: _Toc28392][bookmark: _Toc12142][bookmark: _Toc528][bookmark: _Toc544][bookmark: _Toc3612][bookmark: _Toc25391][bookmark: _Toc209042614]五、应急避难场所发展布局规划
[bookmark: _Toc30962][bookmark: _Toc4319][bookmark: _Toc9001][bookmark: _Toc4219][bookmark: _Toc7242][bookmark: _Toc20693][bookmark: _Toc209042615]（一）分级分类体系
1.分级
按照分级负责、属地管理为主和分级响应调度资源的原则，依据行政管理层级划分，将儋州市应急避难场所划分为三级，分别为市级避难场所、镇（办事处）级避难场所、村（社区）级避难场所。
（1）市级避难场所
由市应急部门或各有关部门通过新设、改造和指定等方式统筹规划建设和管理。主要用于本市行政区域或相邻市（县）级行政区域发生突发事件或需要应急避难的其他事件时，为本地区及跨本市级行政区域应急避难人员提供服务保
障。
规划市级避难场所7处，主要包括城镇地区的短期避难场所和长期避难场所，分别位于那大镇、白马井镇以及洋浦经济开发区（详见附件2）。






[image: F:/儋州市/儋州市应急避难场所/图纸/图纸/市级应急避难场所-01-01-01.jpg市级应急避难场所-01-01-01]图5.1.1市级应急避难场所点位分布图
（2）镇（办事处）级避难场所
由市应急部门、各有关部门或镇（办事处）通过新设、改造和指定等方式统筹规划建设和管理。主要用于本镇（办
事处）级行政区域或相邻镇（办事处）级行政区域发生突发事件或需要应急避难的其他事件时，为本地区及跨本镇（办事处）级行政区域应急避难人员提供服务保障。
规划镇（办事处）级避难场所34处，主要包括城镇地区的综合性或单一性的紧急避难场所和短期避难场所。点位覆盖所有镇（办事处）辖区（详见附件3）。








图5.1.2镇（办事处）级应急避难场所点位分布图
[image: F:/儋州市/儋州市应急避难场所/图纸/图纸/镇（办事处）级应急避难场所-01-01.jpg镇（办事处）级应急避难场所-01-01]（3）村（社区）级避难场所
由镇（办事处）或村（社区）通过新设、改造和指定等方式统筹规划建设和管理。主要用于本村（社区）或周边地区发生突发事件或需要应急避难的其他事件时，为本村（社区）及周边村（社区）应急避难人员提供服务保障。
规划村（社区）级避难场所424处，主要包括乡村地区综合性、单一性的紧急避难场所。点位覆盖所有村（社区）辖区（详见附件4）。








[image: 村（社区）级应急避难场所-01]图5.1.3村（社区）级应急避难场所点位分布图
2.分类
（1）长期避难场所
规划期内，选择改造儋州市文化广场、南茶公园和洋浦经济开发区滨海公园作为长期避难场所，共布局3处，总有效避难面积338804平方米，可容纳避难人数132016人（详见附件5）。














[image: 长期应急避难场所-01]图5.1.4长期应急避难场所点位分布图
（2）短期避难场所
规划期内，选择改造和新设具备成为应急避难场所建设条件的公园、广场、学校等场所作为短期避难场所，共布局34处，总有效避难面积1497151平方米，可容纳避难人数660065人（详见附件6）。[image: F:/儋州市/儋州市应急避难场所/图纸/图纸/短期应急避难场所-01-01.jpg短期应急避难场所-01-01]
图5.1.5短期应急避难场所点位分布图
（3）紧急避难场所
规划期内，选择村（居）委会、防洪楼、地下人防工程、学校等场所，共布局428处紧急应急避难场所，总有效避难面积1035507平方米，可容纳避难人数589211人（详见附件7）。
[image: F:/儋州市/儋州市应急避难场所/图纸/图纸/紧急应急避难场所-01.jpg紧急应急避难场所-01]图5.1.6紧急应急避难场所点位分布图
[bookmark: _Toc9840][bookmark: _Toc9721][bookmark: _Toc1006]（二）洋浦经济开发区应急避难场所布局规划
洋浦经济开发区是儋州市危险化学品产业的核心集聚区，危化企业密集分布。区域内危化品泄漏、爆炸、燃烧等生产安全事故具有突发性强、扩散速度快、毒害性高、影响范围广、次生灾害多的特点，对辖区内应急避难场所的规划提出了更高的要求。
1.避难场所规划设置
（1）特定避难场所设置
规划洋浦经济开发区滨海公园为市级长期特定避难场所，作为辖区应对重大危化品事故时人员集中安置与生活保障的核心避难点位。室内可容纳避难人数17530人，室外可容纳避难人数23686人。
（2）避难场所选型
主要依托学校教学楼、地下人防工程、行政办公场所等密闭室内空间规划布局应急避难场所，作为洋浦经济开发区人员应急避难的重要空间载体。室内共可容纳避难人数95700人，室外共可容纳避难人数65304人。
（3）企业内部紧急避难所设置
辖区内具备建设条件的涉石油化工生产经营企业须依据《石油化工生产区人员避难所设计规范》（SH/T3239—2025），统筹规划建设厂区内部人员专用避难场所，确保在突发事故初期，企业从业人员能够实现安全、快速的就地紧急避险，有效填补外部救援力量抵达前的应急空白时段；依据《危险化学品单位应急救援物资配备要求》（GB30077—2023），配齐配足处置危化品爆炸所致烧伤、毒气中毒等应急救援物资。
2.特殊场景应急疏散要求
（1）遵循上风向疏散原则
应急预案编制及疏散路线图划定，须以区域常年主导风向和实时气象监测数据为核心依据，固定明确的上风向疏散通道。紧急疏散全程必须严格规避事故源的下风向及侧下风向污染扩散区，严禁任何疏散路线穿越危化品生产区、仓储区及高压管线廊道等高危区域。
（2）执行“先避险、后转移”的两阶段处置流程
危险化学品泄漏、爆炸突发事件发生后，现场受威胁人员应第一时间进入密闭室内避难空间进行就地紧急避险。经现场安全研判，存在室内避难空间容量不足、有毒有害气体快速扩散致使室内不具备长期安全驻留条件、爆炸冲击波持续危及人员安全等情况的，须立即组织受灾人员沿上风疏散路线撤离，转移至厂外应急避难场所集中安置；若经综合研判，洋浦经济开发区因灾不具备人员安置条件，需立即调整疏散转移方案，统一组织受灾人员有序向白马井镇应急避难场所转移安置。
[bookmark: _Toc22334]（三）应急通道与相关基础设施
1.城乡疏散通道
[image: 市域城乡疏散通道规划图-01]城乡应急疏散道路分为救灾干道和疏散干道两大类。市域城乡防灾减灾救灾干道包括G98环岛旅游高速、G9813万洋高速、海白高速；疏散干道包括G225、S315、S308。
图5.2.1市域城乡疏散通道规划图
2.场所内疏散通道
（1）应急通道
应急避难场所内的应急通道按主通道、次通道、支道和人行道分级设置。应急通道应具有引导疏散的作用，并易于识别方向。通向避难人员大量集中地区的通道应有环形路或回车场地。主通道有效宽度不小于7m，次通道有效宽度不小于4m，支道有效宽度不小于3.5m，人行道有效宽度不小于1.5m。
（2）应急出入口
长期应急避难场所应至少设置4个应急出入口，短期应急避难场所应至少设置3个应急出入口，紧急应急避难场所应至少设置2个应急出入口。应急出入口宜包括主、次和专用出入口。人员进出口与车辆进出口应分开，主要出入口应与城市应急疏散道路衔接，主要出入口位置应与灾害条件下城市应急交通与人员的走向、流量相适应，并根据避难人员数量、救灾活动的需要设置集散广场或缓冲区。在避难人员便捷进入的方向设置临时入口，用于避难人员疏散的所有出入口的总宽度不应小于10m/万人。
3.给水与排水
避难场所的应急供水系统、市政给水管网、污废水设计有关要求，按《防灾避难场所设计规范》（GB51143—2015）（2021年修订）标准设计。其中，避难场所饮用水和基本生活用水的水质不应低于现行国家标准《生活饮用水卫生标准》（GB5749—2022）。
4.电气
避难场所电气设计除应满足避难用电的需求外，还应满足平时用电的需求。避难场所的供电、配电及应急照明设计，按《防灾避难场所设计规范》（GB51143—2015）（2021年修订）标准设计。其中，电力负荷分级应符合《供配电系统设计规范》（GB50052—2009）相关规定。
5.消防与疏散
避难场所的消防设施、消防通道设计，按《防灾避难场所设计规范》（GB51143—2015）（2021年修订）标准设计。其中，室外消防设施的服务范围应符合《建筑设计防火规范》（GB50016—2014）相关规定。
[bookmark: _Toc17874][bookmark: _Toc13587][bookmark: _Toc2942][bookmark: _Toc9658]（四）区域协同
应急避难场所是用于临时安置因灾害或其他紧急情况而需要转移的居民的安全场所。区域协同在应急避难场所的管理中至关重要，因为它可以确保资源的最大化利用，避免重复建设，提高应急响应的效率，以及确保避难场所的分布和容量能够满足不同区域的实际需求。实现有效的区域协同需要考虑以下4个方面：
1.规划与设计
制定统一的应急避难场所规划标准，确保不同区域内的避难场所设计符合国家和地方的安全要求。
2.资源共享
与周边市县建立资源共享机制，包括物资、设备和人力资源。在紧急情况下，可以快速调配资源到最需要的地方。
3.信息沟通
建立有效的信息沟通渠道，确保在紧急情况下，各个区域能够及时交换信息，协调救援行动。制定跨区域应急预案，明确职责和协同机制，定期组织跨区域的应急演练和培训，提高区域协作各方应急避难工作的协同能力。
4.法律法规
制定和完善相关法规，明确区域协同的法律地位和责任，为应急避难场所的区域协同提供法律保障。通过以上措施，可以实现应急避难场所的区域协同，提高应对紧急情况的能力，保护人民生命财产安全。
[bookmark: _Toc1417][bookmark: _Toc209042616][bookmark: _Toc11646][bookmark: _Toc19537][bookmark: _Toc15733][bookmark: _Toc26337][bookmark: _Toc3492][bookmark: _Toc10867]六、应急避难场所设计要求和指引
根据应急避难场所的级别和类型，对应急避难场所场地建筑条件、服务范围、功能区、设施设备、物资储备和信息系统等的设计提出指引。
[bookmark: _Toc16034][bookmark: _Toc32651][bookmark: _Toc32751][bookmark: _Toc10340][bookmark: _Toc209042617][bookmark: _Toc3958][bookmark: _Toc4959][bookmark: _Toc28291]（一）场地建筑条件
避难场地设计应保障人流、车流与物流合理分流，并应有利于消防、停车、避难人员集散以及无障碍设施设置；避难场地的建筑间距应符合当地城乡规划要求，满足日照、采光、通风、消防、防灾、管线埋设和视觉卫生等需求；建筑及结构设计应符合抗震、防洪、防涝、防雷、防风、防火等设防要求，应按照可容纳避难人数设计配套设施、疏散通道走向和楼梯及安全出口的宽度。
场地选址应符合《防灾避难场所设计规范》（GB51143—2015）（2021年修订），规避地质灾害、洪涝灾害、高压走廊、建构筑物倒塌区、易燃易爆有毒危险源、地下采空区等各类隐患地带；与辖区内易燃易爆生产车间、危化品仓库、储气站、油气输送管线廊道等重大火灾、爆炸、有毒危险源距离不小于1000m。
[bookmark: _Toc26581][bookmark: _Toc209042618][bookmark: _Toc22741][bookmark: _Toc6730][bookmark: _Toc15097][bookmark: _Toc1631][bookmark: _Toc29055][bookmark: _Toc13147]（二）服务范围
1.紧急避难场所服务范围。用于向服务半径内应急避难人员提供紧急避险，并具备符合应急避难功能基本配置要求的应急设施设备和物资的避难场所，服务半径在1km以内，步行10—15分钟可达。
2.短期避难场所服务范围。用于向服务半径内应急避难人员提供紧急避险和短时间避难安置及集中救助，并具备符合应急避难功能配置要求的应急设施设备和物资的避难场所，服务半径在2.5km以内，步行30分钟—40分钟可达。
3.长期避难场所服务范围。用于向服务半径内应急避难人员提供紧急避险和长时间避难安置及集中救助，并具备符合应急避难功能配置要求的应急设施设备和物资的避难场所，服务半径在5km以内，步行70分钟—90分钟可达。
[bookmark: _Toc20277][bookmark: _Toc15376][bookmark: _Toc26259][bookmark: _Toc209042619][bookmark: _Toc1446][bookmark: _Toc30223][bookmark: _Toc22621][bookmark: _Toc10837]（三）功能区
1.配置要求
应急避难场所管理单位或者产权单位应当根据应急避难场所规划与建设的需要科学划分功能区域。应急避难场所按紧急、短期、长期的分类将功能区分为指挥管理区、医疗救治区、物资储备区、应急集散区、应急宿住区、清洁盥洗区、垃圾储运区、应急停车区、防疫隔离区、餐饮服务区、文体活动区、临时教学区、公共服务区、直升机起降区等。各类应急避难场所的功能分区设置应符合下表的规定。
表6.3—1功能区设置规划表
	功能分区
	紧急避难场所
	短期避难场所
	长期避难场所

	指挥管理区
	应设
	应设
	应设

	医疗救治区
	应设
	应设
	应设

	物资储备区
	应设
	应设
	应设

	应急集散区
	应设
	应设
	应设

	应急宿住区
	不设
	应设
	应设

	清洁盥洗区
	应设
	应设
	应设

	垃圾储运区
	宜设
	应设
	应设

	应急停车区
	宜设
	应设
	应设

	防疫隔离区
	不设
	应设
	应设

	餐饮服务区
	不设
	宜设
	应设

	文体活动区
	不设
	不设
	应设

	临时教学区
	不设
	不设
	应设

	公共服务区
	不设
	不设
	应设

	直升机起降区
	不设
	不设
	应设


[bookmark: _Toc3805][bookmark: _Toc209042620][bookmark: _Toc12627][bookmark: _Toc19224][bookmark: _Toc11525]2.通道要求
各功能区应与内部应急通道相连接，并按照《应急避难场所标志》（GB/T44014—2024）设置相应标志标识。按照消防安全规定设置消防通道。
3.设置原则
各类避难场所设计应因地制宜、合理布局，可根据实际情况需求适当增减功能区。室内型避难场所应结合避难建筑用房的日常用途综合设置功能区。
4.设计要求
（1）应急集散区
应急集散区位置应便于连接避难场所主干道，设置可供避难人员快速集散使用的场地空间和集散设施。
（2）应急宿住区
应急宿住区应设置在便于避难人员安全疏散的位置，进行避难宿住设施和配套设施布置；宜按照可容纳避难人数、有效避难面积、家庭数量、男女比例等因素进行分组，并采取必要的隐私设计。
（3）指挥管理区
指挥管理区宜优先利用场所原有办公区或综合控制室进行设计，并设置应急通信接口。
（4）医疗救治区
医疗救治区应设置单独的供水点和垃圾收集点。
（5）清洁盥洗区
清洁盥洗区应具备给水和排污设计，结合应急宿住区位置进行附设，并与应急宿住区保持卫生防护距离。
（6）垃圾储运区
垃圾储运区应设置在室外主要风向的下风向位置，与其他应急功能区保持卫生防护距离。
（7）应急停车区
应急停车区应利用场所内原有的停车位或周边500m范围内可用场地资源进行设置；主要通道宽度、高度以及车位大小设计，宜优先满足应急救援车辆停放。
（8）直升机起降区
直升机起降区应设在空旷、平坦、不妨碍直升机起飞降落的地带，并符合《防灾避难场所设计规范》（GB51143—2015）（2021年修订）设计标准。​
（9）其他应急功能区
其他应急功能区应设置可用的场地空间，并结合可避难人数、有效避难面积以及功能需求进行合理设计。
[bookmark: _Toc1259][bookmark: _Toc1518][bookmark: _Toc5134]（四）设施设备
[bookmark: _Toc8253][bookmark: _Toc24812]1.总体要求
（1）坚持“因地制宜、分级分类、按需配置、系统配套、平急（疫/战）结合”的原则，与建立大安全大应急框架和防灾、防疫、防空等应急避难资源共建共用的要求相适应，保障应急避难人员安全健康，高质量配置避难场所设施设备及物资，满足新设、改造和管护使用的要求。
（2）避难场所设施设备及物资主要根据其应具备的功能进行配置，同时综合考虑不同地区气候特点、经济社会发展水平、建筑与场地等基本条件，在满足基本功能需求的基础上尽可能提高应急避难场所的舒适度和便利性。
（3）室内型避难场所应结合室内环境及建筑等特点，根据宿住、通风、消防、通信、疏散通道等功能需要，配置相应的设施设备及物资。
（4）室外型避难场所应结合室外环境及场地等特点，根据供电、供水、通信、厕所、设防、保暖等功能需要，配置相应的设施设备及物资。
（5）综合性避难场所宜考虑多灾种或防灾、防疫、防空功能兼用等需求，配置满足多灾种、多功能用途需要的设施设备及物资。
（6）单一性避难场所宜考虑满足单灾种应急避难或单项用途所需的设施设备及物资。
（7）市级、镇（办事处）级、村（社区）级避难场所除了根据避难场所类型、功能区设置和功能需求等配置基本设施设备及物资，还应满足体现分级管护和应急避难服务保障的需要。
（8）物资配置宜采用避难场所自身实物储备、协议储备和救灾物资调配相结合的方式进行配置。对于不宜大量存储和不易长期保存的物资，主要通过协议储备和救灾物资调配相结合的方式满足需要。
[bookmark: _Toc3619][bookmark: _Toc23428][bookmark: _Toc209042621][bookmark: _Toc21116][bookmark: _Toc7400][bookmark: _Toc21164][bookmark: _Toc29765][bookmark: _Toc32398]（五）物资储备
根据《海南省应急避难场所建设规划（2025—2035年）》，按紧急、短期、长期避难场所配置、管护和本地区及跨本市级行政区域应急避难需要，确定避难场所配套设施建设要求，具体要求包括：
1.紧急避难场所
紧急避难场所应配置应急集散、物资储备、清洁盥洗、垃圾储运、应急供电、应急供水、应急消防、应急通风、应急通道、无障碍、标志等设施。可根据场所空间类型、总体功能定位，适当增减相关设施设备及物资。
2.短期避难场所
应在紧急避难场所功能区设置的基础上，增设应急宿住、应急停车、指挥管理、医疗救治、防疫隔离、餐饮服务、应急排污、安全保卫、抢修抢建等设施。可根据场所空间类型、总体功能定位，适当增减功能区和相关设施设备及物资。
3.长期避难场所
应在短期避难场所功能区设置的基础上，增设文体活动、临时教学、公共服务、直升机起降等设施。可根据场所空间类型、总体功能定位，适当增减相关设施设备及物资。
表6.5—3紧急、短期、长期应急避难场所各功能区配套设施建设
	序号
	设施类别
	配置要求

	
	
	紧急避难场所
	短期避难场所
	长期避难场所

	1
	应急集散设施
	建筑、场地等
	建筑、场地等
	建筑、场地等

	2
	应急住宿设施
	—
	建筑、场地、降温设施等
	建筑、场地、降温设施等

	3
	指挥管理设施
	—
	中控室、有线通信设施、无线通讯设施、信息发布设施等
	办公室、中控室、有线通信设施、无线通信设施、应急通信车、信息发布设施等

	4
	医疗救治设施
	—
	临时医疗点、独立垃圾收集设施等
	临时医疗点、独立垃圾收集设施等

	5
	防疫隔离设施
	—
	防疫隔离点、隔离室等
	防疫隔离点、隔离室等

	6
	物资储备设施
	储备库、分发点等
	储备库、分发点等
	储备库、分发点等

	7
	餐饮服务设施
	—
	厨房、就餐区、炉灶、烹饪设施等
	厨房、就餐区、炉灶、烹饪设施等

	8
	垃圾储运区
	垃圾收集点等
	固定垃圾站点、垃圾收集点等
	固定垃圾站点、垃圾收集点等

	9
	清洁盥洗区
	固定厕所、移动
厕所等
	盥洗室、淋浴房、厕所等
	盥洗室、淋浴房、厕所等

	10
	文体活动设施
	—
	—
	阅览室、活动室或活动场地等

	11
	临时教学设施
	—
	—
	临时教室或临时教学场地等

	12
	公共服务设施
	—
	—
	售货站、
母婴设施、洗衣房、开水
间、宠物安置设施等

	13
	应急停车设施
	—
	停车场、充电桩、停车棚等
	停车场、充电桩、停车棚等

	14
	直升机起降设施
	—
	—
	停机坪、空旷平坦场地等

	15
	应急排污设施
	—
	排污管网、污水井、化粪池等
	排污管网、污水井、生活污水集水池、化粪池等

	16
	应急供水设施
	供水管网、应急储水池、应急水井、应急取水点等
	供水管网、应急储水池、应急水井、应急取水点等
	供水管网、应急储水池、应急水井、应急取水点等

	17
	应急供电设施
	多路电网供电系
统或太阳能供电
系统、照明装置、
充电装置等
	多路电网供电系统或太阳能供电系统、发电装置、照明装置、充电装置等
	多路电网供电系统或太阳能供电系统、发电装置、照明装置、充电装置等

	18
	应急消防设施
	消防水池消防水
井消火栓、消防
通道等；
	火灾自动报警系统、自动灭火系统、防排烟系统、消火栓、消
防站、消防水池、消防水井、消防通道等
	火灾自动报警系统、自动灭火系统、防排烟系统、消火栓、消防站、消防水池、消防水井、消防通道等

	19
	应急通风设施
	通风机房、通风排放管道等
	通风机房、通风排放管道等
	通风机房、通风排放管道等

	20
	应急通道设施
	场所外疏散道路、场所内疏散通道等
	场所外疏散道路、场所内疏散通道等
	场所外疏散道路、场所内
疏散通道等

	21
	安全保卫设施
	—
	围墙、防护栏、安防系统等
	围墙、防护栏安防系统、警务室、治安岗亭等

	22
	抢修抢建设施
	—
	工程车等
	工程车等

	23
	无障碍设施
	无障碍通道、无障碍厕所等
	无障碍通道、无障碍厕所等
	无障碍通道、无障碍厕所等

	24
	标志设施
	标志、标识设施等
	标志、标识设施等
	标志、标识设施等


[bookmark: _Toc24792][bookmark: _Toc28359][bookmark: _Toc1436][bookmark: _Toc27462][bookmark: _Toc209042622][bookmark: _Toc3308][bookmark: _Toc15349][bookmark: _Toc5130]（六）信息系统
结合儋州市避难场所的实际情况，在场所信息管理方面，系统可实现对全市范围内所有应急避难场所的信息化管理。通过地图定位、数据录入等方式，系统能够准确记录每个避难场所的位置、容量、设施设备等关键信息，并实时更新场所状态，确保信息的准确性和时效性。通过信息系统的建设，政府部门与普通市民都能够通过系统快速查询到附近的避难场所，为应对突发事件提供便利。
表6.6—1应急指挥信息系统保障装备一览表
	类别
	装备名称
	功能

	通信设备
	融合通信平台
	支持多种通信方式接入和调度

	
	可视调度台
	用于可视化指挥调度

	
	10寸调度终端
	可移动使用，便于现场指挥

	
	IP话机
	用于语音通信

	
	卫星电话
	在常规通信中断时保持对外联系

	
	对讲机
	便于现场工作人员短距离通信

	监控设备
	图像采集设备（摄像头）
	覆盖应急避难场所关键区域

	
	拼接控制器/视频综合平台
	用于视频信号处理和大屏拼接显示

	
	存储设备
	存储监控视频数据

	软件系统
	融合通信软件
	实现通信调度等功能

	
	融合通信录音软件
	对通话过程进行录音存储

	办公设备
	电脑
	用于数据处理、信息查询等

	
	打印机
	打印相关文件资料

	
	投影仪
	用于会议展示等

	
	办公桌椅
	供工作人员使用

	供电设备
	发电机
	提供应急电力保障

	
	不间断电源（UPS）
	确保设备在断电时仍能短暂运行

	其他设备
其他设备
	应急照明灯
	保障应急照明

	
	广播系统
	包括扬声器、扩音器等，用于信息发布


[bookmark: _Toc25479][bookmark: _Toc2623]1.核心功能
对场所位置、面积、容纳人数、设施（水/电/厕所/医疗设备）、管理单位、主要责任人、疏散路线图能够有效采集；对场所可用容量、设施运行状态、灾害影响范围进行动态监测。基于实时路况、人群密度，为民众规划安全疏散路线；自动匹配受灾点周边可用避难场所；实时监控各场所人流密度，防止容量过载发生踩踏事件。通过“三微一端”多渠道发布灾害信息，应急终端通过广场、商场电子屏、社区广播系统推送最近避难场所信息。多部门协调指挥调度，形成应急管理资源可视化一张图，通过任务派发—执行反馈—资源调度全流程跟踪实现指令闭环管理。
[bookmark: _Toc21259][bookmark: _Toc30185]2.特殊场景设计
预设灾害导致道路中断的备选路径，洪涝时自动排除低洼区域场所，支持卫星通信传输关键数据。采取平战结合的形式，将资源集约节约化利用，场所日常模式正常进行其原有的设施功能与服务，同时设立宣传区域，进行安全教育；在应急模式下，自动切换至高优先级灾情响应，作为避难场所供应。
[bookmark: _Toc7199][bookmark: _Toc26822]3.信息共享与协同
（1）将避难场所与政府部门信息系统对接，实现避难场所信息系统与儋州市应急管理局、民政局、公安局、卫健委等政府部门的信息系统对接，实时共享人员信息、物资信息、救援力量信息、医疗资源信息等关键数据。
（2）与监测管理应急系统协同，如气象预警系统、地震预警系统、交通管理系统等其他应急系统建立协同工作机制，及时获取自然灾害预警信息、交通状况信息等外部信息，并将避难场所的相关信息反馈给其他应急系统。
（3）与社会公众进行信息互通，通过避难人员的移动应用程序、政府官方网站、社交媒体平台等渠道，与社会公众建立信息互动机制，并及时向社会公众发布避难场所的相关信息，收集公众的意见和建议，接受社会公众的监督，同时，鼓励社会公众通过移动应用程序等方式，主动报告避难场所内的异常情况和需求信息，提高社会公众参与应急管理的积极性和主动性。
[bookmark: _Toc16100][bookmark: _Toc24039][bookmark: _Toc23427]（七）认定标准
根据《应急避难场所资源调查评估及认定要求》（YJ/T39—2025），对室内型（含室内室外兼具）、室外型避难场所，综合性、单一性避难场所，紧急、短期、长期避难场所给出了认定的示例指标及要求（详见附件8、附件9、附件10）。
[bookmark: _Toc209042623][bookmark: _Toc7965][bookmark: _Toc9737][bookmark: _Toc929][bookmark: _Toc7955][bookmark: _Toc30197][bookmark: _Toc11664][bookmark: _Toc25871]七、实施安排
[bookmark: _Toc28795]（一）重点任务
按照远期避难场所规模预测，结合各区域现有应急避难场所分布特征，规划近期重点解决应急避难场所分布不均匀、应急避难服务与人口居住地不匹配、各镇（办事处）人均应急避难面积偏低等问题，优先在各镇（办事处）新设布局应急避难场所，解决上述区域避难场所分布不足等问题。
[bookmark: _Toc17326]（二）实施内容
近期至2030年重点项目在市级避难场所规划中改造提升6处；在镇（办事处）级避难场所规划中改造提升5处，新设避难场所17处，保障每个镇（办事处）至少1处镇（办事处）级应急避难场所；在村（社区）级避难场所规划中对各行政村学校、村委会、文化室、防洪楼等现有可依托资源，改造提升46处，新设273处，保障每个行政村至少1处村（社区）级应急避难场所。项目建设场所总面积2115084平方米，可容纳应急避难人口1044405人，匡算总投资约7106万元（详见附件11）。
远期至2035年新设110处应急避难场所的应急设施配套与公共导向标识牌以及2026年—2030年间新设的280处应急避难场所的应急设施配套全部实施。
[bookmark: _Toc26273][bookmark: _Toc4112][bookmark: _Toc12724][bookmark: _Toc13467][bookmark: _Toc209042624][bookmark: _Toc12788][bookmark: _Toc8510][bookmark: _Toc31770]八、保障措施
[bookmark: _Toc24091][bookmark: _Toc9953][bookmark: _Toc209042625][bookmark: _Toc2251][bookmark: _Toc1239][bookmark: _Toc27326][bookmark: _Toc10561][bookmark: _Toc15041]（一）加强组织领导
[bookmark: _Toc12906][bookmark: _Toc209042626][bookmark: _Toc4012][bookmark: _Toc1074][bookmark: _Toc3431][bookmark: _Toc26839][bookmark: _Toc3747]市应急部门要制定儋州市应急避难场所建设管理制度，明确各部门在应急避难场所整合、建设和管理中的职责分工，理顺体制机制。建立应急、住建、资规、教育、卫健、水务、电力、通信等多部门联动协调机制，统筹各部门自有或可调动的避难场所资源，便于统一管理、统一使用。要建立健全应急避难场所监督机制，组织有关部门开展督查检查，确保应急避难场所的建设符合相关标准和要求，保障建设顺利完成。
[bookmark: _Toc28820]（二）强化政策保障
市应急管理局统筹编制儋州市“十五五”应急管理体系和能力建设规划，健全完善配套政策保障体系。紧抓超长期国债项目申报等机遇，精心谋划和组织编报重大项目，谋划储备和申报实施应急领域重大项目，扎实推进避难场所存量改造、平急两用改造、共建共用提升及新建工作，规范场所日常管护与使用，持续夯实全市应急避难保障基础。
[bookmark: _Toc15673]（三）加强资金保障
儋州市应急管理局、市发展和改革委员会、市财政局等相关部门要强化资源统筹与沟通协调，在全市应急避难场所规划编制、项目立项审核、长效保障机制等方面予以政策支持和要素倾斜。
[bookmark: _Toc209042627][bookmark: _Toc28002][bookmark: _Toc23797][bookmark: _Toc22314][bookmark: _Toc17477][bookmark: _Toc9791][bookmark: _Toc15627][bookmark: _Toc10435]（四）提升社会参与
积极引导、支持各类企业、社会团体充分与政府协作，参与全市应急避难场所规划、建设、管理全过程工作。常态化开展应急避难宣传教育与应急演练培训，引导广大群众熟知辖区应急避难场所位置、熟练掌握应急避险流程与自救技能。同时，结合儋州市实际出台配套激励举措，有序引导、吸纳社会资本参与全市应急避难场所建设、管理和运维。
[bookmark: _Toc1235][bookmark: _Toc209042628][bookmark: _Toc12509][bookmark: _Toc22207][bookmark: _Toc14671]（五）强化监督评估
健全各级避难场所管理归口单位规划实施信息通报、研判会商、协调联动等制度机制，统筹协调、监督指导各成员单位落实职责，加大监督力度，形成规划实施合力。市应急局定期对各单位规划目标指标、主要任务的进展情况进行监测调度，并在规划期间对本规划执行情况进行中期评估和总结评估。














附件1
儋州市避难场所现状一览表
	序号
	区域
	名称
	应急避难场所分级分类
	按总体功能定位分类
	按场地空间类别
	按避难时长设计分类
	场所有效避难总面积（㎡）
	室内有效避难面积（㎡）
	室外有效避难面积（㎡）
	可容纳应急避难人数（人）

	1
	那大镇
	西联农场办公大楼广场
	村(社区)级
	综合性
	室外型
	紧急避难场所
	33334
	0
	33334
	22222

	2
	
	西联农场红卫小区广场
	村(社区)级
	综合性
	室外型
	紧急避难场所
	21333
	0
	21333
	14222

	3
	
	儋州市文化广场
	市级
	综合性
	室外型
	长期避难场所
	80189
	0
	80189
	32076

	4
	
	儋州市南茶公园
	市级
	综合性
	室外型
	短期避难场所
	146809
	0
	146809
	73405

	5
	
	儋州市西湖公园
	市级
	综合性
	室外型
	紧急避难场所
	80293
	0
	80293
	53529

	6
	
	儋州市城西公园
	市级
	综合性
	室外型
	紧急避难场所
	37410
	0
	37410
	24940

	7
	
	儋州市文化中心广场
	村(社区)级
	综合性
	室外型
	紧急避难场所
	5000
	0
	5000
	3333

	8
	
	儋州市一场两馆运动公园
	市级
	综合性
	室外型
	紧急避难场所
	103071
	0
	103071
	68714

	9
	
	儋州市两湖广场
	市级
	综合性
	室外型
	紧急避难场所
	122498
	0
	122498
	81665

	10
	南丰镇
	南丰中学地质灾害避灾点
	村(社区)级
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	10139
	6599
	3540
	4410

	11
	雅星镇
	八一明湖公园
	村(社区)级
	综合性
	室外型
	紧急避难场所
	12450
	0
	12450
	8300

	12
	
	八一商业中心
	村(社区)级
	综合性
	室内型
	长期避难场所
	4500
	4500
	0
	1500

	13
	
	八一龙门广场
	村(社区)级
	综合性
	室外型
	紧急避难场所
	4500
	0
	4500
	3000

	14
	
	八一石花水洞避灾点
	村(社区)级
	综合性
	室外型
	紧急避难场所
	10000
	0
	10000
	6667

	15
	光村镇
	挺进村委会雅儒村防洪楼
	村(社区)级
	单一性
	室内型
	短期避难场所
	1225
	1225
	0
	490

	16
	
	挺进村委会唐帝新村防洪楼
	村(社区)级
	单一性
	室内型
	短期避难场所
	670
	670
	0
	268

	17
	
	挺进村委会晚翠村防洪楼
	村(社区)级
	单一性
	室内型
	短期避难场所
	697
	697
	0
	279

	18
	
	新盈二十二队滑坡避灾点
	村(社区)级
	综合性
	室外型
	紧急避难场所
	1200
	0
	1200
	800

	19
	
海头镇


















海头镇


















海头镇
	新市社区居委会新市防洪楼
	村(社区)级
	单一性
	室内型
	短期避难场所
	439
	439
	0
	175

	20
	
	新市社区居委会老市防洪楼
	村(社区)级
	单一性
	室内型
	短期避难场所
	557
	557
	0
	223

	21
	
	珠江村委会珠江老村防洪楼
	村(社区)级
	单一性
	室内型
	短期避难场所
	480
	480
	0
	192

	22
	
	珠江村委会新政村防洪楼
	村(社区)级
	单一性
	室内型
	紧急避难场所
	466
	466
	0
	233

	23
	
	珠江村委会面前地村防洪楼
	村(社区)级
	单一性
	室内型
	短期避难场所
	715
	715
	0
	286

	24
	
	岛村村委会太平村防洪楼
	村(社区)级
	单一性
	室内型
	短期避难场所
	550
	550
	0
	220

	25
	
	岛村村委会岛村村防洪楼
	村(社区)级
	单一性
	室内型
	短期避难场所
	1205
	1205
	0
	482

	26
	
	岛村村委会枫根村防洪楼
	村(社区)级
	单一性
	室内型
	短期避难场所
	1127
	1127
	0
	451

	27
	
	加乐村委会加康村防洪楼
	村(社区)级
	单一性
	室内型
	短期避难场所
	980
	980
	0
	392

	28
	
	加乐村委会加乐村防洪楼
	村(社区)级
	单一性
	室内型
	短期避难场所
	2768
	2768
	0
	1107

	29
	
	七柏榔村委会七柏榔村防洪楼
	村(社区)级
	单一性
	室内型
	短期避难场所
	1034
	1034
	0
	414

	30
	峨蔓镇
	多业村委会流塘村防洪楼
	村(社区)级
	单一性
	室内型
	短期避难场所
	460
	460
	0
	184

	31
	
	龙门灯塔海岸避灾点
	村(社区)级
	综合性
	室外型
	紧急避难场所
	800
	0
	800
	533

	32
	王五镇
	流方村委会灵郎村防洪楼（新楼）
	村(社区)级
	单一性
	室内型
	短期避难场所
	931
	931
	0
	372

	33
	
	流方村委会灵郎村防洪楼（老楼）
	村(社区)级
	单一性
	室内型
	短期避难场所
	352
	352
	0
	141

	34
	
	流方村委会宿老村防洪楼
	村(社区)级
	单一性
	室内型
	短期避难场所
	599
	599
	0
	239

	35
	白马井镇
	滨海新区大桥公园
	市级
	综合性
	室外型
	短期避难场所
	205000
	0
	205000
	102500

	36
	


中和镇












中和镇
	环龙村委会环龙村防洪楼
	村(社区)级
	单一性
	室内型
	短期避难场所
	1026
	1026
	0
	410

	37
	
	环龙村委会江水弦防洪楼
	村(社区)级
	单一性
	室内型
	短期避难场所
	510
	510
	0
	204

	38
	
	黄江村委会黄江村防洪楼
	村(社区)级
	单一性
	室内型
	短期避难场所
	698
	698
	0
	279

	39
	
	黄江村委会新村村防洪楼
	村(社区)级
	单一性
	室内型
	短期避难场所
	480
	480
	0
	192

	40
	
	中和居委会高园村防洪楼
	村(社区)级
	单一性
	室内型
	短期避难场所
	652
	652
	0
	261

	41
	
	和平村委会大水村防洪楼（新楼）
	村(社区)级
	单一性
	室内型
	短期避难场所
	936
	936
	0
	374

	42
	
	和平村委会大水村防洪楼（老楼）
	村(社区)级
	单一性
	室内型
	短期避难场所
	352
	352
	0
	141

	43
	





东成镇























东成镇
	茅坡村委会大茅坡村防洪楼
	村(社区)级
	单一性
	室内型
	短期避难场所
	1616
	1616
	0
	646

	44
	
	吴村村委会羊坊村防洪楼
	村(社区)级
	单一性
	室内型
	短期避难场所
	894
	894
	0
	357

	45
	
	吴村村委会春深村防洪楼
	村(社区)级
	单一性
	室内型
	短期避难场所
	832
	832
	0
	333

	46
	
	吴村村委会田表村防洪楼
	村(社区)级
	单一性
	室内型
	短期避难场所
	1829
	1829
	0
	732

	47
	
	周坊村委会高明村防洪楼
	村(社区)级
	单一性
	室内型
	短期避难场所
	823
	823
	0
	329

	48
	
	迈格村委会金龙村防洪楼
	村(社区)级
	单一性
	室内型
	短期避难场所
	547
	547
	0
	219

	49
	
	吴村村委会西岸村防洪楼
	村(社区)级
	单一性
	室内型
	短期避难场所
	917
	917
	0
	367

	50
	
	中心村委会山村村防洪楼
	村(社区)级
	单一性
	室内型
	短期避难场所
	697
	697
	0
	279

	51
	
	番陈村委会梁兰村防洪楼
	村(社区)级
	单一性
	室内型
	短期避难场所
	898
	898
	0
	359

	52
	
	流坡村委会流坡村防洪楼
	村(社区)级
	单一性
	室内型
	短期避难场所
	894
	894
	0
	357

	53
	
	周坊村委会光村村防洪楼
	村(社区)级
	单一性
	室内型
	短期避难场所
	599
	599
	0
	239

	54
	
	吴村村委会吴村村防洪楼
	村(社区)级
	单一性
	室内型
	短期避难场所
	1065
	1065
	0
	426

	55
	新州镇
	泮山村委会泮山村防洪楼
	村(社区)级
	单一性
	室内型
	短期避难场所
	967
	967
	0
	387

	56
	
	西边村委会中下坊防洪楼
	村(社区)级
	单一性
	室内型
	短期避难场所
	1404
	1404
	0
	561

	57
	新英湾办事处
	洋浦经济开发区滨海公园
	市级
	综合性
	室外型
	短期避难场所
	59216
	0
	59216
	29608

	58
	
	洋浦经济开发区洋浦中学
	市级
	综合性
	室内室外兼具
	短期避难场所
	96158
	27804
	68354
	45299

	
	
	合计
	
	
	
	
	1067791
	72791
	994997
	590324
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附件2
市级避难场所规划一览表
	序号
	区域
	应急避难场所名称
	按总体功能定位分类
	按场地空间类别
	按避难时长设计分类
	场所有效避难总面积（㎡）
	室内有效避难总面积（㎡）
	室外有效避难总面积（㎡）
	可容纳避难人数（人）
	建设性质

	1
	那大镇
	儋州市文化广场
	综合性
	室外型
	长期避难场所
	80189
	0
	80189
	32076
	改造

	2
	
	儋州市南茶公园
	单一性（地震）
	室外型
	长期避难场所
	146809
	0
	146809
	58724
	改造

	3
	
	儋州市一场两馆运动公园
	综合性
	室内室外兼具
	短期避难场所
	221806
	101806
	120000
	100722
	改造

	4
	
	儋州市第一中学
	综合性
	室内室外兼具
	短期避难场所
	145991
	118795
	27196
	61116
	新设

	5
	白马井镇
	儋州市滨海新区大桥公园
	综合性
	室外型
	短期避难场所
	205000
	0
	205000
	102500
	改造

	6
	洋浦经济开发区
	洋浦经济开发区滨海公园
	特定避难场所（生产安全事故）
	室内室外兼具
	长期避难场所
	111806
	52590
	59216
	41216
	改造

	7
	
	洋浦经济开发区洋浦中学
	综合性
	室内室外兼具
	短期避难场所
	96158
	27804
	68354
	45299
	改造

	
	
	合计
	
	
	
	1007759
	300995
	706764
	441653
	






附件3
镇（办事处）级避难场所规划一览表
	序号
	区域
	应急避难场所名称
	按功能总体定位分类
	按建筑与场地空间类别
	按避难时长设计分类
	场所有效避难总面积(㎡）
	室内有效避难面积（㎡）
	室外有效避难面积（㎡）
	可容纳避难人数（人）
	建设性质

	1
	那大镇
	儋州市文化中心（广场+图书馆）
	综合性
	室内室外兼具
	短期避难场所
	11200
	6200
	5000
	4980
	改造

	2
	
	西湖公园
	综合性
	室外型
	短期避难场所
	80293
	0
	80293
	40147
	改造

	3
	
	城西公园
	综合性
	室外型
	短期避难场所
	37410
	0
	37410
	18705
	改造

	4
	
	两湖广场
	综合性
	室外型
	短期避难场所
	122498
	0
	122498
	61249
	改造

	5
	
	儋州市第三中学
	综合性
	室内室外兼具
	短期避难场所
	41036
	35236
	5800
	16994
	新设

	6
	
	海南西部中心医院三期地下人防工程
	单一性
	室内型
	紧急避难场所
	6154
	6154
	0
	3077
	新设

	7
	
	儋州市中医医院地下人防工程
	单一性
	室内型
	紧急避难场所
	14777
	14777
	0
	7389
	新设

	8
	和庆镇
	儋州市第六中学
	综合性
	室内室外兼具
	短期避难场所
	31744
	16264
	15480
	14246
	新设

	9
	
	儋州市精神病康复医院地下人防工程
	单一性
	室内型
	紧急避难场所
	2726
	2726
	0
	1363
	新设

	10
	南丰镇
	南丰中学地质灾害避灾点
	单一性（地质灾害）
	室内室外兼具
	短期避难场所
	10139
	6599
	3540
	4410
	改造

	11
	
	南丰镇中心学校
	综合性
	室内室外兼具
	短期避难场所
	21541
	14581
	6960
	9312
	新设

	12
	大成镇
	大成中学
	综合性
	室内室外兼具
	短期避难场所
	19257
	9457
	9800
	8683
	新设

	13
	雅星镇
	雅星镇中心学校
	综合性
	室内室外兼具
	短期避难场所
	14542
	10042
	4500
	6267
	新设

	14
	兰洋镇
	兰洋中学
	综合性
	室内室外兼具
	短期避难场所
	19265
	8629
	10636
	8770
	新设

	15
	光村镇
	光村中学
	综合性
	室内室外兼具
	短期避难场所
	22766
	14189
	8577
	9964
	新设

	16
	
	儋耳追光驿站
	综合性
	室外型
	短期避难场所
	10000
	0
	10000
	5000
	新设

	17
	木棠镇
	木棠中学
	综合性
	室内室外兼具
	短期避难场所
	23268
	14588
	8680
	10175
	新设

	18
	海头镇
	海头镇中心学校
	综合性
	室内室外兼具
	短期避难场所
	15583
	8385
	7198
	6953
	新设

	19
	峨蔓镇
	峨蔓中学
	综合性
	室内室外兼具
	短期避难场所
	11493
	4896
	6597
	5257
	新设

	20
	
	峨蔓镇中心幼儿园
	综合性
	室内室外兼具
	短期避难场所
	2419
	1889
	530
	1021
	新设

	21
	王五镇
	王五中学
	综合性
	室内室外兼具
	短期避难场所
	18179
	11039
	7140
	7986
	新设

	22
	白马井镇
	白马井镇中心学校
	综合性
	室内室外兼具
	短期避难场所
	13008
	8408
	4600
	5663
	新设

	23
	
	白马井中学
	综合性
	室内室外兼具
	短期避难场所
	28380
	20880
	7500
	12102
	新设

	24
	
	海南西部中心医院（滨海院区）地下人防工程
	单一性
	室内型
	紧急避难场所
	5709
	5709
	0
	2854
	新设

	25
	中和镇
	东坡中学
	综合性
	室内室外兼具
	短期避难场所
	14000
	7000
	7000
	6300
	新设

	26
	
	东坡广场
	综合性
	室外型
	短期避难场所
	7067
	0
	7067
	3533
	新设

	27
	排浦镇
	排浦中学
	综合性
	室内室外兼具
	短期避难场所
	8611
	3945
	4666
	3911
	新设

	28
	东成镇
	长坡中学
	综合性
	室内室外兼具
	短期避难场所
	37754
	22754
	15000
	16602
	新设

	29
	
	东成中学
	综合性
	室内室外兼具
	短期避难场所
	27872
	13252
	14620
	12611
	新设

	30
	新州镇
	新州中学
	综合性
	室内室外兼具
	短期避难场所
	26641
	12641
	14000
	12056
	新设

	31
	
	新州镇中心学校
	综合性
	室内室外兼具
	短期避难场所
	20426
	14652
	5774
	8748
	新设

	32
	三都办事处
	洋浦经济开发区第三小学
	综合性
	室内室外兼具
	短期避难场所
	22359
	18163
	4196
	9363
	新设

	33
	干冲办事处
	洋浦经济开发区第二小学
	综合性
	室内室外兼具
	短期避难场所
	20465
	6885
	13580
	9544
	新设

	34
	新英湾办事处
	洋浦经济开发区高级技工学校（含地下人防工程）
	综合性
	室内室外兼具
	短期避难场所
	70265
	55205
	15060
	29612
	新设

	
	
	合计
	
	
	
	838847
	375146
	463701
	384846
	




附件4
村（社区）级避难场所规划一览表
	序号
	区域
	应急避难场所名称
	按功能总体定位分类
	按建筑与场地空间类别
	按避难时长设计分类
	场所有效避难总面积(㎡）
	室内有效避难面积（㎡）
	室外有效避难面积（㎡）
	可容纳避难人数（人）
	建设性质

	1
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那大镇
























那大镇
	西联农场办公大楼广场
	综合性
	室外型
	紧急避难场所
	21333
	0
	21333
	14222
	改造

	2
	
	西联农场红卫小区广场
	综合性
	室外型
	紧急避难场所
	33334
	0
	33334
	22223
	改造

	3
	
	黄冈实验学校地下人防工程
	单一性
	室内型
	紧急避难场所
	1336
	1336
	0
	668
	新设

	4
	
	儋州·西锦城（含四期）地下人防工程
	单一性
	室内型
	紧急避难场所
	9352
	9352
	0
	4676
	新设

	5
	
	百兴城（一期）地下人防工程
	单一性
	室内型
	紧急避难场所
	1548
	1548
	0
	774
	新设

	6
	
	儋州·新福城商业街地下人防工程
	单一性
	室内型
	紧急避难场所
	1659
	1659
	0
	830
	新设

	7
	
	央玺公馆地下人防工程
	单一性
	室内型
	紧急避难场所
	1990
	1990
	0
	995
	新设

	8
	
	儋州·福安大厦地下人防工程
	单一性
	室内型
	紧急避难场所
	863
	863
	0
	432
	新设

	9
	
	儋州万国大都会项目（一期）地下人防工程
	单一性
	室内型
	紧急避难场所
	5914
	5914
	0
	2957
	新设

	10
	
	水岸名都三期地下人防工程
	单一性
	室内型
	紧急避难场所
	2913
	2913
	0
	1456
	新设

	11
	
	阳光里地下人防工程
	单一性
	室内型
	紧急避难场所
	1958
	1958
	0
	979
	新设

	12
	
	海南西部区域（儋州）疾病预防控制中心地下人防工程
	单一性
	室内型
	紧急避难场所
	1242
	1242
	0
	621
	新设

	13
	
	合隆·中央公园地下人防工程
	单一性
	室内型
	紧急避难场所
	3994
	3994
	0
	1997
	新设

	14
	
	水榭丹堤（三期）地下人防工程
	单一性
	室内型
	紧急避难场所
	1980
	1980
	0
	990
	新设

	15
	
	博亚兹·壹号公馆地下人防工程
	单一性
	室内型
	紧急避难场所
	5623
	5623
	0
	2812
	新设

	16
	
	雨林海・滨江新城地下人防工程
	单一性
	室内型
	紧急避难场所
	5950
	5950
	0
	2975
	新设

	17
	
	海南大学热带农林学院专家学者楼地下人防工程
	单一性
	室内型
	紧急避难场所
	1982
	1982
	0
	991
	新设

	18
	
	幸福森林地下人防工程
	单一性
	室内型
	紧急避难场所
	6037
	6037
	0
	3019
	新设

	19
	
	鸿信·南茶御景地下人防工程
	单一性
	室内型
	紧急避难场所
	17508
	17508
	0
	8754
	新设

	20
	
	儋州市运动员村地下人防工程
	单一性
	室内型
	紧急避难场所
	7937
	7937
	0
	3969
	新设

	21
	
	西部中心项目地下人防工程
	单一性
	室内型
	紧急避难场所
	988
	988
	0
	494
	新设

	22
	
	蔚蓝椰风二期地下人防工程
	单一性
	室内型
	紧急避难场所
	11330
	11330
	0
	5665
	新设

	23
	
	御景龙庭二期壹悦府地下人防工程
	单一性
	室内型
	紧急避难场所
	11957
	11957
	0
	5979
	新设

	24
	
	上海师范大学附属儋州实验幼儿园地下人防工程
	单一性
	室内型
	紧急避难场所
	1214
	1214
	0
	607
	新设

	25
	
	雨林海公馆地下人防工程
	单一性
	室内型
	紧急避难场所
	6536
	6536
	0
	3268
	新设

	26
	
	辛府城地下人防工程
	单一性
	室内型
	紧急避难场所
	1110
	1110
	0
	555
	新设

	27
	
	宝安·山水龙城一期B区地下人防工程
	单一性
	室内型
	紧急避难场所
	9579
	9579
	0
	4790
	新设

	28
	
	世博大厦地下人防工程
	单一性
	室内型
	紧急避难场所
	977
	977
	0
	488
	新设

	29
	
	那恁村委会广场
	综合性
	室外型
	紧急避难场所
	1500
	0
	1500
	1000
	新设

	30
	
	那大第一小学
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	19034
	16583.5
	2450
	9925
	新设

	31
	
	城北社区服务中心
	综合性
	室内型
	紧急避难场所
	2121
	2121
	0
	1061
	新设

	32
	
	大同社区办公楼
	综合性
	室内型
	紧急避难场所
	360
	360
	0
	180
	新设

	33
	
	白南村委会
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	3550
	2050
	1500
	2025
	新设

	34
	
	东升文化广场
	综合性
	室外型
	紧急避难场所
	2085
	0
	2085
	1390
	新设

	35
	
	力崖村委会
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	1000
	500
	500
	583
	新设

	36
	
	红旗村委会
	综合性
	室内型
	紧急避难场所
	128
	128
	0
	64
	新设

	37
	
	两院小学
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	11400
	1600
	9800
	7333
	新设

	38
	
	军屯综合服务一体楼
	综合性
	室外型
	紧急避难场所
	1000
	0
	1000
	667
	新设

	39
	
	军屯花果山公园
	综合性
	室外型
	紧急避难场所
	2935
	0
	2935
	1957
	新设

	40
	
	横岭村委会
	综合性
	室内型
	紧急避难场所
	430
	430
	0
	215
	新设

	41
	
	加平村委会
	综合性
	室外型
	紧急避难场所
	600
	0
	600
	400
	新设

	42
	
	合罗农场场部
	综合性
	室内型
	紧急避难场所
	480
	480
	0
	240
	新设

	43
	
	尖岭农场场部
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	1510
	420
	1090
	937
	新设

	44
	
	群英社区
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	621
	143
	478
	390
	新设

	45
	
	侨锋农场场部
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	2172
	500
	1672
	1365
	新设

	46
	
	侨南村文化室
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	1456
	80
	1376
	957
	新设

	47
	
	石屋学舍广场
	综合性
	室外型
	紧急避难场所
	2500
	0
	2500
	1667
	新设

	48
	
	雅拉农场文化室
	综合性
	室外型
	紧急避难场所
	2000
	0
	2000
	1333
	新设

	49
	
	屋基村委会将军广场
	综合性
	室外型
	紧急避难场所
	5440
	0
	5440
	3627
	新设

	50
	
	洛基村委会
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	5485
	700
	4785
	3540
	新设

	51
	
	茶山村委会
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	1250
	500
	750
	750
	新设

	52
	
	抱龙村委会矛头村文化室
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	673
	133
	540
	427
	新设

	53
	
	抱龙村委会冷密村文化室
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	708
	133
	575
	450
	新设

	54
	
	抱龙村委会江茂村文化室
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	733
	133
	600
	467
	新设

	55
	
	先锋农场场部
	综合性
	室内型
	紧急避难场所
	480
	480
	0
	240
	新设

	56
	
	那大第八小学
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	10140
	7940
	2200
	5437
	新设

	57
	
	那大第九小学
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	18136
	12558
	5578
	9998
	新设

	58
	
	美扶村委会
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	1380
	380
	1000
	857
	新设

	59
	
	槟榔村委会
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	1300
	400
	900
	800
	新设

	60
	
	头潭村委会
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	3025
	1000
	2025
	1850
	新设

	61
	
	清平村委会
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	570
	120
	450
	360
	新设

	62
	
	番真村委会
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	1030
	280
	750
	640
	新设

	63
	
	洛南村委会牛窝村文化室
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	540
	80
	460
	347
	新设

	64
	
	洛南村委会江头村文化室
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	1130
	80
	1050
	740
	新设

	65
	
	前进农场鸟枪岭文化室
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	665
	50
	615
	435
	新设

	66
	
	前进农场连塘队文化室
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	450
	50
	400
	292
	新设

	67
	









和庆镇
























和庆镇
	和庆社区活动广场
	综合性
	室外型
	紧急避难场所
	1190
	0
	1190
	793
	新设

	68
	
	和庆农场便民服务中心
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	1277
	100
	1177
	834
	新设

	69
	
	西流社区招待所
	综合性
	室内型
	紧急避难场所
	3046
	3046
	0
	1523
	新设

	70
	
	拱教村委会
	综合性
	室内型
	紧急避难场所
	300
	300
	0
	150
	新设

	71
	
	美敖村委会
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	243
	90
	153
	147
	新设

	72
	
	美万新村村委会
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	5025
	500
	4525
	3267
	新设

	73
	
	木排村委会
	综合性
	室外型
	紧急避难场所
	1200
	0
	1200
	800
	新设

	74
	
	文卷村委会
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	500
	200
	300
	300
	新设

	75
	
	罗便村文化室
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	1016
	500
	516
	594
	新设

	76
	
	大皇岭农场场部
	综合性
	室内型
	紧急避难场所
	120
	120
	0
	60
	新设

	77
	
	油茶农场场部
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	630
	100
	530
	403
	新设

	78
	
	新征农场场部
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	1255
	80
	1175
	823
	新设

	79
	
	美万村委会六罗大舞台
	综合性
	室外型
	紧急避难场所
	1000
	0
	1000
	667
	新设

	80
	
	新村村委会
	综合性
	室内型
	紧急避难场所
	100
	100
	0
	50
	新设

	81
	
	和祥村委会
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	243
	80
	163
	149
	新设

	82
	
	美灵村委会文化室
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	400
	100
	300
	250
	新设

	83
	
	美灵村委会巴总村文化室
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	880
	80
	800
	573
	新设

	84
	
	木排热作场场部
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	2246
	80
	2166
	1484
	新设

	85
	南丰镇

















南丰镇

































南丰镇




















南丰镇
	南丰社区居委会
	综合性
	室内型
	紧急避难场所
	160
	160
	0
	80
	新设

	86
	
	武教村委会
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	1550
	120
	1430
	1013
	新设

	87
	
	武教村委会武教头村文化室
	综合性
	室内型
	紧急避难场所
	120
	120
	0
	60
	新设

	88
	
	松门村委会高台村文化室
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	290
	80
	210
	180
	新设

	89
	
	松门村委会坝尾村文化室
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	400
	90
	310
	252
	新设

	90
	
	头佑村委会那麻村文化室
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	1343
	100
	1243
	879
	新设

	91
	
	头佑村委会头佑村文化室
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	400
	100
	300
	250
	新设

	92
	
	油麻村委会和大村文化室
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	1480
	120
	1360
	967
	新设

	93
	
	油麻村委会
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	650
	150
	500
	409
	新设

	94
	
	南丰村委会头茶村文化室
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	620
	70
	550
	402
	新设

	95
	
	南丰村委会和疋村文化室
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	600
	100
	500
	383
	新设

	96
	
	苗族村委会东门村文化室
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	280
	80
	200
	173
	新设

	97
	
	苗族村委会马岭排村文化室
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	280
	80
	200
	173
	新设

	98
	
	苗族村委会志文村文化室
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	640
	70
	570
	415
	新设

	99
	
	苗族村委会海雅村文化室
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	160
	60
	100
	97
	新设

	100
	
	油文村委会
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	745
	90
	655
	482
	新设

	101
	
	油文村委会油文村文化室
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	820
	120
	700
	527
	新设

	102
	
	油文村委会上达村文化室
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	805
	80
	725
	523
	新设

	103
	
	新村村委会和大村文化室
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	450
	100
	350
	283
	新设

	104
	
	陶江村委会白马村文化室
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	1070
	70
	1000
	702
	新设

	105
	
	陶江村委会油堂村文化室
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	870
	70
	800
	568
	新设

	106
	
	南丰农场文化室
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	710
	100
	610
	457
	新设

	107
	
	尖岭村委会海漫村文化室
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	410
	110
	300
	255
	新设

	108
	
	尖岭村委会水口村文化室
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	686
	100
	586
	441
	新设

	109
	
	松门村委会
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	520
	120
	400
	327
	新设

	110
	











大成镇






























大成镇



















大成镇
	南盛村委会
	综合性
	室内型
	紧急避难场所
	200
	200
	0
	100
	新设

	111
	
	小岭村委会
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	785
	185
	600
	493
	新设

	112
	
	新营村委会
	综合性
	室内型
	紧急避难场所
	660
	660
	0
	330
	新设

	113
	
	红灯村委会
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	2410
	370
	2040
	1545
	新设

	114
	
	新龙村委会
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	590
	280
	310
	347
	新设

	115
	
	工交社区居委会
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	395
	185
	210
	233
	新设

	116
	
	大成社区居委会
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	897
	135
	762
	576
	新设

	117
	
	推赛村委会
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	1085
	160
	925
	697
	新设

	118
	
	江南村委会
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	620
	75
	545
	401
	新设

	119
	
	公司村委会
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	1445
	265
	1180
	919
	新设

	120
	
	道隆村委会
	综合性
	室内型
	紧急避难场所
	100
	100
	0
	50
	新设

	121
	
	可运村委会
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	775
	275
	500
	471
	新设

	122
	
	瑞图村委会
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	575
	75
	500
	371
	新设

	123
	
	新风村委会
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	1670
	355
	1315
	1054
	新设

	124
	
	调南村委会
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	775
	155
	620
	491
	新设

	125
	
	南园村委会
	综合性
	室内型
	紧急避难场所
	100
	100
	0
	50
	新设

	126
	
	岛村村委会
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	635
	135
	500
	401
	新设

	127
	
	可沟村委会
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	825
	280
	545
	503
	新设

	128
	
	大星村委会
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	751
	100
	651
	484
	新设

	129
	
	南乐村委会
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	1043
	160
	883
	669
	新设

	130
	
	新兰村委会
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	1625
	160
	1465
	1057
	新设

	131
	
	西培中心小学
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	17594
	8594
	9000
	10297
	新设

	132
	
	西庆中心小学
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	25113
	21313.26
	3800
	13190
	新设

	133
	
	西华中心学校
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	22683
	9310
	13373
	13570
	新设

	134
	












雅星镇
































雅星镇

































雅星镇




















雅星镇
	八一石花水洞避灾点
	单一性（地质灾害）
	室外型
	紧急避难场所
	10000
	0
	10000
	6667
	改造

	135
	
	八一商业中心
	综合性
	室内型
	紧急避难场所
	4500
	4500
	0
	2250
	改造

	136
	
	八一龙门广场
	综合性
	室外型
	紧急避难场所
	4500
	0
	4500
	3000
	改造

	137
	
	八一明湖公园
	综合性
	室外型
	紧急避难场所
	12450
	0
	12450
	8300
	改造

	138
	
	新让村委会
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	1337
	100
	1237
	875
	新设

	139
	
	白鱼塘村委会
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	826
	210
	616
	516
	新设

	140
	
	富仍村委会
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	741
	170
	571
	466
	新设

	141
	
	乐贺村委会
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	1098
	166
	931
	704
	新设

	142
	
	利乐村篮球场
	综合性
	室外型
	紧急避难场所
	739
	0
	739
	493
	新设

	143
	
	乐满村委会
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	2011
	289
	1722
	1293
	新设

	144
	
	大讲村委会
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	683
	300
	383
	405
	新设

	145
	
	大沟村委会
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	882
	209
	673
	553
	新设

	146
	
	合罗村委会
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	1666
	264
	1402
	1067
	新设

	147
	
	和盛村委会
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	1658
	372
	1286
	1043
	新设

	148
	
	栖榕村委会
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	869
	182
	687
	549
	新设

	149
	
	田头村委会
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	1026
	452
	574
	609
	新设

	150
	
	文山村委会
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	972
	95
	877
	632
	新设

	151
	
	陀骂村委会
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	576
	190
	385
	352
	新设

	152
	
	调打村委会
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	1316
	231
	1086
	839
	新设

	153
	
	东方农场场部
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	404
	144
	260
	246
	新设

	154
	
	东光农场场部
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	1366
	166
	1200
	883
	新设

	155
	
	茶山农场场部
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	860
	360
	500
	514
	新设

	156
	
	金星胶厂活动中心
	综合性
	室外型
	紧急避难场所
	1300
	0
	1300
	867
	新设

	157
	
	华盛水泥厂篮球场
	综合性
	室外型
	紧急避难场所
	1400
	0
	1400
	933
	新设

	158
	
	长岭社区文体活动场地
	综合性
	室外型
	紧急避难场所
	3078
	0
	3078
	2052
	新设

	159
	
	飞巴村委会
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	2060
	170
	1890
	1345
	新设

	160
	
	新隆村委会
	综合性
	室外型
	紧急避难场所
	3600
	0
	3600
	2400
	新设

	161
	
	文丰村委会
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	590
	90
	500
	378
	新设

	162
	
	庙陀村委会
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	343
	60
	283
	218
	新设

	163
	
	雅星社区居委会
	综合性
	室内型
	紧急避难场所
	110
	110
	0
	55
	新设

	164
	
	春江社区居委会
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	845
	200
	645
	530
	新设

	165
	
	金川社区居委会
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	2500
	220
	2280
	1630
	新设

	166
	
	英岛社区居委会
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	2445
	380
	2065
	1567
	新设

	167
	
	东山社区居委会
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	2285
	240
	2045
	1483
	新设

	168
	
	富街社区居委会
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	305
	140
	165
	180
	新设

	169
	
	富克村委会
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	2640
	255
	2385
	1718
	新设

	170
	
	红岭社区居委会
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	1500
	500
	1000
	917
	新设

	171
	










兰洋镇

























兰洋镇
	兰泰农场场部
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	820
	240
	580
	507
	新设

	172
	
	兰兴农场场部
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	250
	200
	50
	133
	新设

	173
	
	蓝洋社区
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	1360
	360
	1000
	847
	新设

	174
	
	番加社区
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	1149
	700
	449
	649
	新设

	175
	
	兰泉社区
	综合性
	室内型
	紧急避难场所
	200
	200
	0
	100
	新设

	176
	
	兰洋村委会
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	3500
	500
	3000
	2250
	新设

	177
	
	水南村委会
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	1376
	132
	1244
	895
	新设

	178
	
	大塘村委会
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	372
	115
	257
	229
	新设

	179
	
	番开村委会
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	724
	318
	406
	430
	新设

	180
	
	南报村委会
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	1098
	360
	738
	672
	新设

	181
	
	头竹村委会
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	435
	119
	316
	270
	新设

	182
	
	加老村委会
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	2147
	522
	1625
	1344
	新设

	183
	
	海孔村委会
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	1816
	221
	1595
	1174
	新设

	184
	
	番加村委会
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	1652
	512
	1140
	1016
	新设

	185
	
	番新村委会
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	413
	198
	215
	242
	新设

	186
	
	番打村委会
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	909
	253
	656
	564
	新设

	187
	
	番雅村委会
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	398
	163
	235
	238
	新设

	188
	
	三雅村委会
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	1539
	141
	1398
	1003
	新设

	189
	
	南罗村委会
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	3250
	250
	3000
	2125
	新设

	190
	

光村镇

















光村镇






















光村镇
	挺进村委会雅儒村防洪楼
	单一性
	室内型
	紧急避难场所
	1225
	1225
	0
	613
	改造

	191
	
	挺进村委会唐帝新村防洪楼
	单一性
	室内型
	紧急避难场所
	670
	670
	0
	335
	改造

	192
	
	挺进村委会晚翠村防洪楼
	单一性
	室内型
	紧急避难场所
	697
	697
	0
	349
	改造

	193
	
	新盈二十二队滑坡避灾点
	单一性（地质灾害）
	室外型
	紧急避难场所
	1200
	0
	1200
	800
	改造

	194
	
	光村雪茄风情小镇一期地下人防工程
	单一性
	室内型
	紧急避难场所
	1364
	1364
	0
	682
	新设

	195
	
	新盈社区居委会
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	1700
	800
	900
	1000
	新设

	196
	
	永昌社区居委会
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	1253
	330
	923
	780
	新设

	197
	
	光村革命纪念馆
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	1495
	828
	667
	859
	新设

	198
	
	新隆村委会
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	1500
	285
	1215
	953
	新设

	199
	
	扁墩村委会
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	810
	345
	465
	483
	新设

	200
	
	大老村委会
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	751
	115
	636
	482
	新设

	201
	
	光红村委会
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	2193
	283
	1910
	1415
	新设

	202
	
	巨雄村委会
	综合性
	室内型
	紧急避难场所
	300
	300
	0
	150
	新设

	203
	
	欧宅村委会
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	1382
	405
	977
	854
	新设

	204
	
	屯积村委会
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	345
	200
	145
	197
	新设

	205
	
	新地村委会
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	1105
	560
	545
	643
	新设

	206
	
	沙井村委会
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	700
	200
	500
	433
	新设

	207
	









木棠镇


























木棠镇
























木棠镇
	木棠村委会
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	694
	139
	555
	439
	新设

	208
	
	李坊村委会
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	770
	95
	675
	498
	新设

	209
	
	薛宅村委会
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	1233
	263
	970
	778
	新设

	210
	
	梁宅村委会
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	1408
	383
	1025
	875
	新设

	211
	
	苏宅村委会
	综合性
	室内型
	紧急避难场所
	133
	133
	0
	67
	新设

	212
	
	大文村委会
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	2868
	320
	2548
	1859
	新设

	213
	
	陈坊村委会
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	733
	100
	633
	472
	新设

	214
	
	铁匠村委会
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	1820
	310
	1510
	1162
	新设

	215
	
	春坡村委会
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	1750
	314
	1436
	1114
	新设

	216
	
	王坊村委会
	综合性
	室内型
	紧急避难场所
	270
	270
	0
	135
	新设

	217
	
	积万村委会
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	2120
	320
	1800
	1360
	新设

	218
	
	蒌根村委会
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	706
	136
	570
	448
	新设

	219
	
	谭乐村委会
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	708
	234
	474
	433
	新设

	220
	
	神冲村委会
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	523
	190
	333
	317
	新设

	221
	
	长老村委会
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	519
	192
	327
	314
	新设

	222
	
	周坊村委会
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	941
	130
	811
	606
	新设

	223
	
	东方村委会
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	1145
	515
	630
	678
	新设

	224
	
	大域村委会
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	896
	150
	746
	572
	新设

	225
	
	二图村委会
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	708
	322
	386
	418
	新设

	226
	
	美龙村委会
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	922
	272
	650
	569
	新设

	227
	
	塘坎村委会
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	2359
	216
	2143
	1537
	新设

	228
	
	兰训村委会
	综合性
	室内型
	紧急避难场所
	127
	127
	0
	64
	新设

	229
	
	道南村委会
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	1074
	374
	700
	654
	新设

	230
	
	荣谋村委会
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	750
	120
	630
	480
	新设

	231
	
	高堂村委会
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	2450
	135
	2315
	1611
	新设

	232
	







海
头镇




























海头镇

















海头镇
	新市社区居委会新市防洪楼
	单一性
	室内型
	紧急避难场所
	439
	439
	0
	219
	改造

	233
	
	新市社区居委会老市防洪楼
	单一性
	室内型
	紧急避难场所
	557
	557
	0
	278
	改造

	234
	
	七柏榔村委会七柏榔村防洪楼
	单一性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	1336
	1034
	302
	718
	改造

	235
	
	珠江村委会新政村防洪楼
	单一性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	916
	466
	450
	533
	改造

	236
	
	珠江村委会面前地村防洪楼
	单一性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	1426
	715
	711
	832
	改造

	237
	
	珠江村委会珠江老村防洪楼
	单一性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	1164
	480
	684
	696
	改造

	238
	
	岛村村委会枫根村防洪楼
	单一性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	2044
	1127
	917
	1175
	改造

	239
	
	岛村村委会岛村村防洪楼
	单一性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	1205
	1205
	0
	603
	改造

	240
	
	岛村村委会太平村防洪楼
	单一性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	927
	550
	377
	526
	改造

	241
	
	加乐村委会加乐村防洪楼
	单一性
	室内型
	紧急避难场所
	2768
	2768
	0
	1384
	改造

	242
	
	加乐村委会加康村防洪楼
	单一性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	1218
	980
	238
	649
	改造

	243
	
	南港社区居委会
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	2056
	350
	1706
	1312
	新设

	244
	
	德立居委会
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	1451
	240
	1211
	927
	新设

	245
	
	新洋村委会
	综合性
	室内型
	紧急避难场所
	200
	200
	0
	100
	新设

	246
	
	红洋村委会
	综合性
	室内型
	紧急避难场所
	350
	350
	0
	175
	新设

	247
	
	洋加东村委会
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	943
	180
	763
	599
	新设

	248
	
	岭地村村委会
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	1095
	110
	985
	712
	新设

	249
	
	红坎村委会
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	1065
	215
	850
	674
	新设

	250
	
	那历村委会
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	900
	250
	650
	558
	新设

	251
	
	港口社区居委会
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	970
	350
	620
	588
	新设

	252
	












峨蔓镇





















峨蔓镇
	多业村委会流塘村防洪楼
	单一性
	室内型
	紧急避难场所
	460
	460
	0
	230
	改造

	253
	
	峨蔓镇龙门灯塔海岸避灾点
	单一性（地质灾害）
	室外型
	紧急避难场所
	800
	0
	800
	533
	改造

	254
	
	峨蔓村委会
	综合性
	室内型
	紧急避难场所
	160
	160
	0
	80
	新设

	255
	
	王坡村文化室
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	848
	127
	721
	544
	新设

	256
	
	长荣村委会
	综合性
	室内型
	紧急避难场所
	100
	100
	0
	50
	新设

	257
	
	盐丁村委会
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	374
	144
	230
	225
	新设

	258
	
	高根村维会
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	1000
	200
	800
	633
	新设

	259
	
	茅园村委会
	综合性
	室内型
	紧急避难场所
	165
	165
	0
	83
	新设

	260
	
	多美村委会
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	2065
	500
	1565
	1293
	新设

	261
	
	龙门村委会
	综合性
	室内型
	紧急避难场所
	140
	140
	0
	70
	新设

	262
	
	片石村委会荔朗文化室
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	1460
	120
	1340
	953
	新设

	263
	
	黄沙村委会
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	320
	120
	200
	193
	新设

	264
	
	笔架村委会
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	950
	200
	750
	600
	新设

	265
	
	田井村委会
	综合性
	室内型
	紧急避难场所
	210
	210
	0
	105
	新设

	266
	









王五镇














王五镇
	流方村委会灵郎村防洪楼（新楼+老楼）
	单一性
	室内型
	紧急避难场所
	1283
	1283
	0
	642
	改造

	267
	
	流方村委会宿老村防洪楼
	单一性
	室内型
	紧急避难场所
	599
	599
	0
	299
	改造

	268
	
	山营村委会
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	2785
	142
	2643
	1833
	新设

	269
	
	徐浦村委会
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	1773
	379
	1394
	1119
	新设

	270
	
	小千村委会
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	1541
	156
	1385
	1001
	新设

	271
	
	流方村委会
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	1502
	285
	1217
	954
	新设

	272
	
	新坊村委会
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	1626
	294
	1332
	1035
	新设

	273
	
	东光村委会
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	1744
	324
	1420
	1109
	新设

	274
	
	光村村委会
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	690
	130
	560
	438
	新设

	275
	
	新地村委会
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	1832
	343
	1490
	1164
	新设

	276
	
	王五社区居委会
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	1723
	200
	1523
	1115
	新设

	277
	








白马井镇


























白马井镇
































白马井镇
















白马井镇
	藤根村委会
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	1020
	225
	795
	643
	新设

	278
	
	东山村委会
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	2465
	80
	2385
	1630
	新设

	279
	
	英丰村委会
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	1452
	430
	1022
	897
	新设

	280
	
	旧地村委会
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	480
	260
	220
	277
	新设

	281
	
	钱地村委会
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	295
	135
	160
	174
	新设

	282
	
	寨基村委会
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	1885
	235
	1650
	1218
	新设

	283
	
	松鸣村委会
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	1400
	200
	1200
	900
	新设

	284
	
	竹古村委会
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	550
	150
	400
	342
	新设

	285
	
	南庄村委会
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	775
	275
	500
	471
	新设

	286
	
	禾囊村委会
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	930
	230
	700
	582
	新设

	287
	
	马口井村委会
	综合性
	室外型
	紧急避难场所
	1250
	0
	1250
	833
	新设

	288
	
	福村村委会
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	2345
	370
	1975
	1502
	新设

	289
	
	学兰村委会
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	2160
	160
	2000
	1413
	新设

	290
	
	兰城村委会
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	470
	170
	300
	285
	新设

	291
	
	新马社区居委会
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	1850
	800
	1050
	1100
	新设

	292
	
	蓝岛·滨海康城地下人防工程
	单一性
	室内型
	紧急避难场所
	770
	770
	0
	385
	新设

	293
	
	儋州·清华雅苑地下人防工程
	单一性
	室内型
	紧急避难场所
	2005
	2005
	0
	1002
	新设

	294
	
	中视·金海湾二期
	单一性
	室内型
	紧急避难场所
	11407
	11407
	0
	5703
	新设

	295
	
	白马湾·商业城地下人防工程
	单一性
	室内型
	紧急避难场所
	9853
	9853
	0
	4926
	新设

	296
	
	恒大·金碧天下地下人防工程
	单一性
	室内型
	紧急避难场所
	26706
	26706
	0
	13353
	新设

	297
	
	博亚兹商业广场地下人防工程
	单一性
	室内型
	紧急避难场所
	1145
	1145
	0
	573
	新设

	298
	
	中国海南海花岛3号岛二（一、二）期地下人防工程
	单一性
	室内型
	紧急避难场所
	27142
	27142
	0
	13571
	新设

	299
	
	中国海南海花岛3号岛三期地下人防工程
	单一性
	室内型
	紧急避难场所
	14722
	14722
	0
	7361
	新设

	300
	
	中国海南海花岛2号岛二期（六）地下人防工程
	单一性
	室内型
	紧急避难场所
	17826
	17826
	0
	8913
	新设

	301
	
	中国海南海花岛2号岛二（二、三、四）期地下人防工程
	单一性
	室内型
	紧急避难场所
	43457
	43457
	0
	21728
	新设

	302
	
	中国海南海花岛2号岛乐享社区地下人防工程
	单一性
	室内型
	紧急避难场所
	5360
	5360
	0
	2680
	新设

	303
	











中和镇






















中和镇
	环龙村委会环龙村防洪楼
	单一性
	室内型
	紧急避难场所
	1026
	1026
	0
	513
	改造

	304
	
	环龙村委会江水弦防洪楼
	单一性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	1270
	510
	760
	762
	改造

	305
	
	黄江村委会黄江村防洪楼
	单一性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	1098
	698
	400
	616
	改造

	306
	
	黄江村委会新村村防洪楼
	单一性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	3890
	480
	3410
	2513
	改造

	307
	
	中和居委会高园村防洪楼
	单一性
	室内型
	紧急避难场所
	652
	652
	0
	326
	改造

	308
	
	和平村委会大水村防洪楼（新楼+老楼）
	单一性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	1928
	1288
	640
	1071
	改造

	309
	
	高第村委会
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	1882
	300
	1582
	1205
	新设

	310
	
	水井村文化室
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	744
	120
	624
	476
	新设

	311
	
	和平村委会
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	2022
	255
	1767
	1305
	新设

	312
	
	山春村委会
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	568
	112
	456
	360
	新设

	313
	
	灵春村委会
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	2105
	205
	1900
	1369
	新设

	314
	
	横山村委会
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	780
	125
	655
	499
	新设

	315
	
	五里村委会
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	265
	140
	125
	153
	新设

	316
	
	七里村文化室
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	1533
	90
	1443
	1007
	新设

	317
	
	长村村委会
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	611
	155
	456
	382
	新设

	318
	





排浦镇













排浦镇
	禾丰村委会
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	2567
	275
	2292
	1666
	新设

	319
	
	沙沟村委会
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	905
	125
	780
	583
	新设

	320
	
	南华村委会
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	558
	270
	288
	327
	新设

	321
	
	昌王村委会
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	486
	136
	350
	301
	新设

	322
	
	龙山居居委会
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	630
	260
	370
	377
	新设

	323
	
	排浦社区居委会
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	350
	105
	245
	216
	新设

	324
	
	春花村委会罗英村（防洪楼+文化室）
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	1989
	720
	1269
	1206
	新设

	325
	
	瓜兰村委会
	综合性
	室内型
	紧急避难场所
	200
	200
	0
	100
	新设

	326
	
	黑石村委会
	综合性
	室内型
	紧急避难场所
	200
	200
	0
	100
	新设

	327
	









东成镇






























东成镇




























东成镇
	茅坡村委会大茅坡村防洪楼
	单一性
	室内型
	紧急避难场所
	2100
	2100
	0
	1050
	改造

	328
	
	吴村村委会羊坊村防洪楼
	单一性
	室内型
	紧急避难场所
	350
	350
	0
	175
	改造

	329
	
	吴村村委会春深村防洪楼
	单一性
	室内型
	紧急避难场所
	1000
	1000
	0
	500
	改造

	330
	
	吴村村委会田表村防洪楼
	单一性
	室内型
	紧急避难场所
	1000
	1000
	0
	500
	改造

	331
	
	周坊村委会高明村防洪楼
	单一性
	室内型
	紧急避难场所
	550
	550
	0
	275
	改造

	332
	
	迈格村委会金龙村防洪楼
	单一性
	室内型
	紧急避难场所
	270
	270
	0
	135
	改造

	333
	
	吴村村委会西岸村防洪楼
	单一性
	室内型
	紧急避难场所
	350
	350
	0
	175
	改造

	334
	
	中心村委会山村村防洪楼
	单一性
	室内型
	紧急避难场所
	800
	800
	0
	400
	改造

	335
	
	番陈村委会梁兰村防洪楼
	单一性
	室内型
	紧急避难场所
	1200
	1200
	0
	600
	改造

	336
	
	流坡村委会流坡村防洪楼
	单一性
	室内型
	紧急避难场所
	1000
	1000
	0
	500
	改造

	337
	
	周坊村委会光村村防洪楼
	单一性
	室内型
	紧急避难场所
	750
	750
	0
	375
	改造

	338
	
	吴村村委会吴村村防洪楼
	单一性
	室内型
	紧急避难场所
	800
	800
	0
	400
	改造

	339
	
	抱舍村委会
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	3834
	200
	3634
	2523
	新设

	340
	
	大坡村委会
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	260
	145
	115
	149
	新设

	341
	
	东成村委会
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	1600
	200
	1400
	1033
	新设

	342
	
	洪山村委会
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	1225
	175
	1050
	788
	新设

	343
	
	加悦村委会
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	530
	190
	340
	322
	新设

	344
	
	平地村委会
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	1880
	100
	1780
	1237
	新设

	345
	
	书村村委会
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	1105
	170
	935
	708
	新设

	346
	
	文柏村委会
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	675
	195
	480
	418
	新设

	347
	
	崖碧村委会
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	975
	275
	700
	604
	新设

	348
	
	寨脚村委会
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	720
	160
	560
	453
	新设

	349
	
	中心村委会
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	1010
	145
	865
	649
	新设

	350
	
	迈格村胜利广场
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	2650
	338
	2312
	1710
	新设

	351
	
	里仁村委会
	综合性
	室内型
	紧急避难场所
	230
	230
	0
	115
	新设

	352
	
	抱舍村委会
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	1520
	250
	1270
	972
	新设

	353
	
	番陈村委会
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	480
	130
	350
	298
	新设

	354
	
	高荣村委会
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	1740
	140
	1600
	1137
	新设

	355
	



新州镇


















新州镇

































新州镇






















新州镇
	泮山村委会泮山村防洪楼
	单一性
	室内型
	紧急避难场所
	967
	967
	0
	484
	改造

	356
	
	西边村委会中下坊防洪楼
	单一性
	室内型
	紧急避难场所
	1404
	1404
	0
	702
	改造

	357
	
	新州社区居委会
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	746
	273
	473
	452
	新设

	358
	
	马墩社区居委会
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	1353
	164
	1189
	875
	新设

	359
	
	唐庙巷社区居委会
	综合性
	室内型
	紧急避难场所
	248
	248
	0
	124
	新设

	360
	
	世禄巷社区居委会
	综合性
	室内型
	紧急避难场所
	105
	105
	0
	53
	新设

	361
	
	东方头社区居委会
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	1744
	196
	1548
	1130
	新设

	362
	
	新坊社区居委会
	综合性
	室内型
	紧急避难场所
	191
	191
	0
	96
	新设

	363
	
	西境社区居委会
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	1275
	110
	1165
	832
	新设

	364
	
	周庙巷社区居委会
	综合性
	室内型
	紧急避难场所
	275
	275
	0
	138
	新设

	365
	
	新街社区居委会
	综合性
	室内型
	紧急避难场所
	150
	150
	0
	75
	新设

	366
	
	黄塘社区居委会
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	347
	70
	277
	220
	新设

	367
	
	荣上村委会
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	1255
	383
	871
	773
	新设

	368
	
	蓝田村委会
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	381
	109
	272
	236
	新设

	369
	
	黄玉村委会
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	724
	132
	592
	460
	新设

	370
	
	新地村委会
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	474
	90
	384
	301
	新设

	371
	
	英隆村委会
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	472
	132
	340
	292
	新设

	372
	
	英进村委会
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	384
	160
	224
	229
	新设

	373
	
	敦教村委会
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	297
	138
	159
	175
	新设

	374
	
	大屯村委会
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	1801
	242
	1559
	1160
	新设

	375
	
	黄村村委会
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	2052
	409
	1643
	1300
	新设

	376
	
	宣泮村委会
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	431
	144
	287
	263
	新设

	377
	
	盐场村委会
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	1384
	207
	1177
	888
	新设

	378
	
	宝山村委会
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	749
	149
	600
	474
	新设

	379
	
	长塘村委会
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	448
	100
	348
	282
	新设

	380
	
	西边村委会
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	913
	168
	744
	580
	新设

	381
	
	腾阳村委会
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	1844
	320
	1525
	1176
	新设

	382
	
	中巷社区居委会
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	275
	75
	200
	171
	新设

	383
	
	攀步村委会
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	345
	125
	220
	209
	新设

	384
	
	英均村委会
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	430
	200
	230
	253
	新设

	385
	
	南岸村委会
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	490
	90
	400
	312
	新设

	386
	







三都办事处














三都办事处
	颜村村委会
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	460
	100
	360
	290
	新设

	387
	
	旧州村委会
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	985
	260
	725
	613
	新设

	388
	
	德义村委会
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	915
	215
	700
	574
	新设

	389
	
	三都村委会
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	420
	220
	200
	243
	新设

	390
	
	漾月村委会
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	225
	125
	100
	129
	新设

	391
	
	南滩村委会
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	1160
	200
	960
	740
	新设

	392
	
	西照村委会
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	740
	240
	500
	453
	新设

	393
	
	棠柏村委会
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	850
	200
	650
	533
	新设

	394
	
	冠英村委会
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	320
	220
	100
	177
	新设

	395
	
	洋浦经济开发区实验小学
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	10965
	9761
	1204
	5683
	新设

	396
	
	洋浦半岛海天公寓地下人防工程
	单一性
	室内型
	紧急避难场所
	4887
	4887
	0
	2443
	新设

	397
	干冲办事处
	洋浦社区居委会
	综合性
	室内型
	紧急避难场所
	125
	125
	0
	63
	新设

	398
	
	夏兰社区居委会
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	206
	80
	126
	124
	新设

	399
	
	新兴社区居委会
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	676
	120
	556
	431
	新设

	400
	
	海勤社区居委会
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	498
	242
	256
	292
	新设

	401
	
	东临社区居委会
	综合性
	室内型
	紧急避难场所
	100
	100
	0
	50
	新设

	402
	
	南方社区居委会
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	292
	144
	148
	171
	新设

	403
	
	公堂下社区居委会
	综合性
	室内型
	紧急避难场所
	231
	231
	0
	116
	新设

	404
	
	儒兰社区居委会
	综合性
	室内型
	紧急避难场所
	120
	120
	0
	60
	新设

	405
	














新英湾办事处
































新英湾办事处
















新英湾办事处
	新英湾社区居委会
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	465
	258
	207
	267
	新设

	406
	
	咸塘社区居委会
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	458
	143
	315
	281
	新设

	407
	
	港区社区居委会
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	569
	200
	369
	346
	新设

	408
	
	高山社区居委会
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	1604
	158
	1446
	1043
	新设

	409
	
	共鸣社区居委会
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	3762
	200
	3562
	2475
	新设

	410
	
	春鸣社区居委会
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	1646
	526
	1120
	1009
	新设

	411
	
	五山社区居委会
	综合性
	室内型
	紧急避难场所
	215
	215
	0
	108
	新设

	412
	
	新都社区居委会
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	595
	230
	365
	358
	新设

	413
	
	白沙社区居委会
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	740
	260
	480
	450
	新设

	414
	
	太平社区居委会
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	744
	376
	368
	433
	新设

	415
	
	洋浦经济开发区第二中学（含地下人防工程）
	综合性
	室内室外兼具
	紧急避难场所
	41151
	23648
	17504
	23493
	新设

	416
	
	海上潮鸣·蘭园地下人防工程
	单一性
	室内型
	紧急避难场所
	4650
	4650
	0
	2325
	新设

	417
	
	海南洋浦湾自贸港凯丰滨海广场地下人防工程
	单一性
	室内型
	紧急避难场所
	987
	987
	0
	493
	新设

	418
	
	洋浦国际航运大厦地下人防工程
	单一性
	室内型
	紧急避难场所
	24012
	24012
	0
	12006
	新设

	419
	
	新湾·沁园地下人防工程
	单一性
	室内型
	紧急避难场所
	4785
	4785
	0
	2392
	新设

	420
	
	洋浦保利国际贸易中心地下人防工程
	单一性
	室内型
	紧急避难场所
	3777
	3777
	0
	1889
	新设

	421
	
	洋浦外国语学校地下人防工程
	单一性
	室内型
	紧急避难场所
	1767
	1767
	0
	884
	新设

	422
	
	中交·洋浦雅郡地下人防工程
	单一性
	室内型
	紧急避难场所
	12078
	12078
	0
	6039
	新设

	423
	
	开源公馆地下人防工程
	单一性
	室内型
	紧急避难场所
	11358
	11358
	0
	5679
	新设

	424
	
	海南洋浦国际粮油物流加工产业园项目地下人防工程
	单一性
	室内型
	紧急避难场所
	1444
	1444
	0
	722
	新设

	
	
	合计
	
	
	
	1006141
	577397
	428744
	574528
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附件5
长期避难场所规划一览表
	序号
	区域
	应急避难场所名称
	按总体功能定位分类
	按建筑与场地空间类别
	应急避难场所分级
	场所有效避难总面积（㎡）
	室内有效避难总面积（㎡）
	室外有效避难总面积（㎡）
	可容纳应急避难人口规模（人）
	建设性质

	1
	那大镇
	儋州市文化广场
	综合性
	室外型
	市级
	80189
	0
	80189
	32076
	改造

	2
	
	儋州市南茶公园
	单一性（地震）
	室外型
	市级
	146809
	0
	146809
	58724
	改造

	3
	洋浦经济开发区
	洋浦经济开发区滨海公园
	特定避难场所（生产安全事故）
	室内室外兼具
	市级
	111806
	52590
	59216
	41216
	改造

	
	
	总计
	
	
	
	338804
	52590
	286214
	132016
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附件6
短期避难场所规划一览表
	序号
	区域
	应急避难场所名称
	按功能总体定位分类
	按建筑与场地空间类别
	应急避难场所分级分类
	场所有效避难总面积(㎡）
	室内有效避难面积（㎡）
	室外有效避难面积（㎡）
	可容纳避难人数（人）
	建设性质

	1
	那大镇
	儋州市一场两馆运动公园
	综合性
	室内室外兼具
	市级
	221806
	101806
	120000
	100722
	改造

	2
	
	儋州市第一中学
	综合性
	室内室外兼具
	市级
	145991
	118795
	27196
	61116
	新设

	3
	
	儋州市第三中学
	综合性
	室内室外兼具
	镇（办事处）级
	145991
	35236
	5800
	16994
	新设

	4
	
	儋州市文化中心（广场+图书馆）
	综合性
	室内室外兼具
	镇（办事处）级
	11200
	6200
	5000
	7580
	改造

	5
	
	西湖公园
	综合性
	室外型
	镇（办事处）级
	80293
	0
	80293
	32117
	改造

	6
	
	城西公园
	综合性
	室外型
	镇（办事处）级
	37410
	0
	37410
	14964
	改造

	7
	
	两湖广场
	综合性
	室外型
	镇（办事处）级
	122498
	0
	122498
	48999
	改造

	8
	和庆镇
	儋州市第六中学
	综合性
	室内室外兼具
	镇（办事处）级
	31744
	16264
	15480
	14246
	新设

	9
	南丰镇
	南丰中学地质灾害避灾点
	单一性（地质灾害）
	室内室外兼具
	镇（办事处）级
	10139
	6599
	3540
	4410
	改造

	10
	
	南丰镇中心学校
	综合性
	室内室外兼具
	镇（办事处）级
	21541
	14581
	6960
	9312
	新设

	11
	大成镇
	大成中学
	综合性
	室内室外兼具
	镇（办事处）级
	19257
	9457
	9800
	8683
	新设

	12
	雅星镇
	雅星镇中心学校
	综合性
	室内室外兼具
	镇（办事处）级
	14542
	10042
	4500
	6267
	新设

	13
	兰洋镇
	兰洋中学
	综合性
	室内室外兼具
	短期避难场所
	19265
	8629
	10636
	8770
	新设

	14
	光村镇
	光村中学
	综合性
	室内室外兼具
	镇（办事处）级
	22766
	14189
	8577
	9964
	新设

	15
	
	儋耳追光驿站
	综合性
	室外型
	镇（办事处）级
	10000
	0
	10000
	5000
	新设

	16
	木棠镇
	木棠中学
	综合性
	室内室外兼具
	短期避难场所
	23268
	14588
	8680
	10175
	新设

	17
	海头镇
	海头镇中心学校
	综合性
	室内室外兼具
	镇（办事处）级
	30120
	8385
	7198
	6953
	新设

	18
	峨蔓镇
	峨蔓中学
	综合性
	室内室外兼具
	镇（办事处）级
	11493
	4896
	6597
	5257
	新设

	19
	
	峨蔓镇中心幼儿园
	综合性
	室内室外兼具
	镇（办事处）级
	2419
	1889
	530
	1021
	新设

	20
	王五镇
	王五中学
	综合性
	室内室外兼具
	短期避难场所
	18179
	11039
	7140
	7986
	新设

	21
	
白马井镇


白马井镇
	儋州市滨海新区大桥公园
	综合性
	室外型
	市级
	205000
	0
	205000
	102500
	改造

	22
	
	白马井镇中心学校
	综合性
	室内室外兼具
	镇（办事处）级
	13008
	8408
	4600
	5663
	新设

	23
	
	白马井中学
	综合性
	室内室外兼具
	镇（办事处）级
	28380
	20880
	7500
	12102
	新设

	24
	中和镇
	王五中学
	综合性
	室内室外兼具
	镇（办事处）级
	18179
	11039
	7140
	7986
	新设

	25
	
	东坡广场
	综合性
	室外型
	镇（办事处）级
	7067
	0
	7067
	3533
	新设

	26
	排浦镇
	排浦中学
	综合性
	室内室外兼具
	镇（办事处）级
	8611
	3945
	4666
	3911
	新设

	27
	东成镇
	长坡中学
	综合性
	室内室外兼具
	镇（办事处）级
	37754
	22754
	15000
	16602
	新设

	28
	
	东成中学
	综合性
	室内室外兼具
	镇（办事处）级
	27872
	13252
	14620
	12611
	新设

	29
	新州镇
	新州中学
	综合性
	室内室外兼具
	镇（办事处）级
	26641
	12641
	14000
	12056
	新设

	30
	
	新州镇中心学校
	综合性
	室内室外兼具
	镇（办事处）级
	20426
	14652
	5774
	8748
	新设

	31
	三都办事处
	洋浦经济开发区第三小学
	综合性
	室内室外兼具
	镇（办事处）级
	22359
	18163
	4196
	9363
	新设

	32
	干冲办事处
	洋浦经济开发区第二小学
	综合性
	室内室外兼具
	镇（办事处）级
	20465
	6885
	13580
	9544
	新设

	33
	新英湾办事处
	洋浦经济开发区洋浦中学
	综合性
	室内室外兼具
	市级
	96158
	27804
	68354
	45299
	改造

	34
	
	洋浦经济开发区高级技工学校（含地下人防工程）
	综合性
	室内室外兼具
	镇（办事处）级
	70265
	55205
	15060
	29612
	新设

	
	
	合计
	
	
	
	1497151
	598223
	884391
	660065
	















附件7
紧急避难场所规划一览表
	序号
	区域
	应急避难场所名称
	按功能总体定位分类
	按建筑与场地空间类别
	应急避难场所分级分类
	场所有效避难总面积(㎡）
	室内有效避难面积（㎡）
	室外有效避难面积（㎡）
	可容纳避难人数（人）
	建设性质

	1
	













那大镇































那大镇





































那大镇



































那大镇



































那大镇

































那大镇
































那大镇
	海南西部中心医院三期地下人防工程
	单一性
	室内型
	镇（办事处）级
	6154
	6154
	0
	3077
	新设

	2
	
	儋州市中医医院地下人防工程
	单一性
	室内型
	镇（办事处）级
	14777
	14777
	0
	7389
	新设

	3
	
	西联农场办公大楼广场
	综合性
	室外型
	村（社区）级
	21333
	0
	21333
	14222
	改造

	4
	
	西联农场红卫小区广场
	综合性
	室外型
	村（社区）级
	33334
	0
	33334
	22223
	改造

	5
	
	黄冈实验学校地下人防工程
	单一性
	室内型
	村（社区）级
	1336
	1336
	0
	668
	新设

	6
	
	儋州·西锦城（含四期）地下人防工程
	单一性
	室内型
	村（社区）级
	9352
	9352
	0
	4676
	新设

	7
	
	百兴城（一期）地下人防工程
	单一性
	室内型
	村（社区）级
	1548
	1548
	0
	774
	新设

	8
	
	儋州·新福城商业街地下人防工程
	单一性
	室内型
	村（社区）级
	1659
	1659
	0
	830
	新设

	9
	
	央玺公馆地下人防工程
	单一性
	室内型
	村（社区）级
	1990
	1990
	0
	995
	新设

	10
	
	儋州·福安大厦地下人防工程
	单一性
	室内型
	村（社区）级
	863
	863
	0
	432
	新设

	11
	
	儋州万国大都会项目（一期）地下人防工程
	单一性
	室内型
	村（社区）级
	5914
	5914
	0
	2957
	新设

	12
	
	水岸名都三期地下人防工程
	单一性
	室内型
	村（社区）级
	2913
	2913
	0
	1456
	新设

	13
	
	阳光里地下人防工程
	单一性
	室内型
	村（社区）级
	1958
	1958
	0
	979
	新设

	14
	
	海南西部区域（儋州）疾病预防控制中心地下人防工程
	单一性
	室内型
	村（社区）级
	1242
	1242
	0
	621
	新设

	15
	
	合隆·中央公园地下人防工程
	单一性
	室内型
	村（社区）级
	3994
	3994
	0
	1997
	新设

	16
	
	水榭丹堤（三期）地下人防工程
	单一性
	室内型
	村（社区）级
	1980
	1980
	0
	990
	新设

	17
	
	博亚兹·壹号公馆地下人防工程
	单一性
	室内型
	村（社区）级
	5623
	5623
	0
	2812
	新设

	18
	
	雨林海・滨江新城地下人防工程
	单一性
	室内型
	村（社区）级
	5950
	5950
	0
	2975
	新设

	19
	
	海南大学热带农林学院专家学者楼地下人防工程
	单一性
	室内型
	村（社区）级
	1982
	1982
	0
	991
	新设

	20
	
	幸福森林地下人防工程
	单一性
	室内型
	村（社区）级
	6037
	6037
	0
	3019
	新设

	21
	
	鸿信·南茶御景地下人防工程
	单一性
	室内型
	村（社区）级
	17508
	17508
	0
	8754
	新设

	22
	
	儋州市运动员村地下人防工程
	单一性
	室内型
	村（社区）级
	7937
	7937
	0
	3969
	新设

	23
	
	西部中心项目地下人防工程
	单一性
	室内型
	村（社区）级
	988
	988
	0
	494
	新设

	24
	
	蔚蓝椰风二期地下人防工程
	单一性
	室内型
	村（社区）级
	11330
	11330
	0
	5665
	新设

	25
	
	御景龙庭二期壹悦府地下人防工程
	单一性
	室内型
	村（社区）级
	11957
	11957
	0
	5979
	新设

	26
	
	上海师范大学附属儋州实验幼儿园地下人防工程
	单一性
	室内型
	村（社区）级
	1214
	1214
	0
	607
	新设

	27
	
	雨林海公馆地下人防工程
	单一性
	室内型
	村（社区）级
	6536
	6536
	0
	3268
	新设

	28
	
	辛府城地下人防工程
	单一性
	室内型
	村（社区）级
	1110
	1110
	0
	555
	新设

	29
	
	宝安·山水龙城一期B区地下人防工程
	单一性
	室内型
	村（社区）级
	9579
	9579
	0
	4790
	新设

	30
	
	世博大厦地下人防工程
	单一性
	室内型
	村（社区）级
	977
	977
	0
	488
	新设

	31
	
	那恁村委会广场
	综合性
	室外型
	村（社区）级
	1500
	0
	1500
	1000
	新设

	32
	
	那大第一小学
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	19034
	16583.5
	2450
	9925
	新设

	33
	
	城北社区服务中心
	综合性
	室内型
	村（社区）级
	2121
	2121
	0
	1061
	新设

	34
	
	大同社区办公楼
	综合性
	室内型
	村（社区）级
	360
	360
	0
	180
	新设

	35
	
	白南村委会
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	3550
	2050
	1500
	2025
	新设

	36
	
	东升文化广场
	综合性
	室外型
	村（社区）级
	2085
	0
	2085
	1390
	新设

	37
	
	力崖村委会
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	1000
	500
	500
	583
	新设

	38
	
	红旗村委会
	综合性
	室内型
	村（社区）级
	128
	128
	0
	64
	新设

	39
	
	两院小学
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	11400
	1600
	9800
	7333
	新设

	40
	
	军屯综合服务一体楼
	综合性
	室外型
	村（社区）级
	1000
	0
	1000
	667
	新设

	41
	
	军屯花果山公园
	综合性
	室外型
	村（社区）级
	2935
	0
	2935
	1957
	新设

	42
	
	横岭村委会
	综合性
	室内型
	村（社区）级
	430
	430
	0
	215
	新设

	43
	
	加平村委会
	综合性
	室外型
	村（社区）级
	600
	0
	600
	400
	新设

	44
	
	合罗农场场部
	综合性
	室内型
	村（社区）级
	480
	480
	0
	240
	新设

	45
	
	尖岭农场场部
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	1510
	420
	1090
	937
	新设

	46
	
	群英社区
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	621
	143
	478
	390
	新设

	47
	
	侨锋农场场部
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	2172
	500
	1672
	1365
	新设

	48
	
	侨南村文化室
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	1456
	80
	1376
	957
	新设

	49
	
	石屋学舍广场
	综合性
	室外型
	村（社区）级
	2500
	0
	2500
	1667
	新设

	50
	
	雅拉农场文化室
	综合性
	室外型
	村（社区）级
	2000
	0
	2000
	1333
	新设

	51
	
	屋基村委会将军广场
	综合性
	室外型
	村（社区）级
	5440
	0
	5440
	3627
	新设

	52
	
	洛基村委会
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	5485
	700
	4785
	3540
	新设

	53
	
	茶山村委会
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	1250
	500
	750
	750
	新设

	54
	
	抱龙村委会矛头村文化室
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	673
	133
	540
	427
	新设

	55
	
	抱龙村委会冷密村文化室
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	708
	133
	575
	450
	新设

	56
	
	抱龙村委会江茂村文化室
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	733
	133
	600
	467
	新设

	57
	
	先锋农场场部
	综合性
	室内型
	村（社区）级
	480
	480
	0
	240
	新设

	58
	
	那大第八小学
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	10140
	7940
	2200
	5437
	新设

	59
	
	那大第九小学
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	18136
	12558
	5578
	9998
	新设

	60
	
	美扶村委会
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	1380
	380
	1000
	857
	新设

	61
	
	槟榔村委会
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	1300
	400
	900
	800
	新设

	62
	
	头潭村委会
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	3025
	1000
	2025
	1850
	新设

	63
	
	清平村委会
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	570
	120
	450
	360
	新设

	64
	
	番真村委会
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	1030
	280
	750
	640
	新设

	65
	
	洛南村委会牛窝村文化室
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	540
	80
	460
	347
	新设

	66
	
	洛南村委会江头村文化室
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	1130
	80
	1050
	740
	新设

	67
	
	前进农场鸟枪岭文化室
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	665
	50
	615
	435
	新设

	68
	
	前进农场连塘队文化室
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	450
	50
	400
	292
	新设

	69
	















和庆镇




























和庆镇
	儋州市精神病康复医院地下人防工程
	单一性
	室内型
	镇（办事处）级
	2726
	2726
	0
	1363
	新设

	70
	
	和庆社区活动广场
	综合性
	室外型
	村（社区）级
	1190
	0
	1190
	793
	新设

	71
	
	和庆农场便民服务中心
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	1277
	100
	1177
	834
	新设

	72
	
	西流社区招待所
	综合性
	室内型
	村（社区）级
	3046
	3046
	0
	1523
	新设

	73
	
	拱教村委会
	综合性
	室内型
	村（社区）级
	300
	300
	0
	150
	新设

	74
	
	美敖村委会
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	243
	90
	153
	147
	新设

	75
	
	美万新村村委会
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	5025
	500
	4525
	3267
	新设

	76
	
	木排村委会
	综合性
	室外型
	村（社区）级
	1200
	0
	1200
	800
	新设

	77
	
	文卷村委会
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	500
	200
	300
	300
	新设

	78
	
	罗便村文化室
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	1016
	500
	516
	594
	新设

	79
	
	大皇岭农场场部
	综合性
	室内型
	村（社区）级
	120
	120
	0
	60
	新设

	80
	
	油茶农场场部
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	630
	100
	530
	403
	新设

	81
	
	新征农场场部
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	1255
	80
	1175
	823
	新设

	82
	
	美万村委会六罗大舞台
	综合性
	室外型
	村（社区）级
	1000
	0
	1000
	667
	新设

	83
	
	新村村委会
	综合性
	室内型
	村（社区）级
	100
	100
	0
	50
	新设

	84
	
	和祥村委会
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	243
	80
	163
	149
	新设

	85
	
	美灵村委会文化室
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	400
	100
	300
	250
	新设

	86
	
	美灵村委会巴总村文化室
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	880
	80
	800
	573
	新设

	87
	
	木排热作场场部
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	2246
	80
	2166
	1484
	新设

	88
	




南丰镇





















南丰镇


































南丰镇




















南丰镇
	南丰社区居委会
	综合性
	室内型
	村（社区）级
	160
	160
	0
	80
	新设

	89
	
	武教村委会
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	1550
	120
	1430
	1013
	新设

	90
	
	武教村委会武教头村文化室
	综合性
	室内型
	村（社区）级
	120
	120
	0
	60
	新设

	91
	
	松门村委会高台村文化室
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	290
	80
	210
	180
	新设

	92
	
	松门村委会坝尾村文化室
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	400
	90
	310
	252
	新设

	93
	
	头佑村委会那麻村文化室
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	1343
	100
	1243
	879
	新设

	94
	
	头佑村委会头佑村文化室
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	400
	100
	300
	250
	新设

	95
	
	油麻村委会和大村文化室
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	1480
	120
	1360
	967
	新设

	96
	
	油麻村委会
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	650
	150
	500
	409
	新设

	97
	
	南丰村委会头茶村文化室
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	620
	70
	550
	402
	新设

	98
	
	南丰村委会和疋村文化室
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	600
	100
	500
	383
	新设

	99
	
	苗族村委会东门村文化室
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	280
	80
	200
	173
	新设

	100
	
	苗族村委会马岭排村文化室
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	280
	80
	200
	173
	新设

	101
	
	苗族村委会志文村文化室
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	640
	70
	570
	415
	新设

	102
	
	苗族村委会海雅村文化室
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	160
	60
	100
	97
	新设

	103
	
	油文村委会
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	745
	90
	655
	482
	新设

	104
	
	油文村委会油文村文化室
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	820
	120
	700
	527
	新设

	105
	
	油文村委会上达村文化室
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	805
	80
	725
	523
	新设

	106
	
	新村村委会和大村文化室
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	450
	100
	350
	283
	新设

	107
	
	陶江村委会白马村文化室
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	1070
	70
	1000
	702
	新设

	108
	
	陶江村委会油堂村文化室
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	870
	70
	800
	568
	新设

	109
	
	南丰农场文化室
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	710
	100
	610
	457
	新设

	110
	
	尖岭村委会海漫村文化室
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	410
	110
	300
	255
	新设

	111
	
	尖岭村委会水口村文化室
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	686
	100
	586
	441
	新设

	112
	
	松门村委会
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	520
	120
	400
	327
	新设

	113
	











大成镇






























大成镇
	南盛村委会
	综合性
	室内型
	村（社区）级
	200
	200
	0
	100
	新设

	114
	
	小岭村委会
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	785
	185
	600
	493
	新设

	115
	
	新营村委会
	综合性
	室内型
	村（社区）级
	660
	660
	0
	330
	新设

	116
	
	红灯村委会
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	2410
	370
	2040
	1545
	新设

	117
	
	新龙村委会
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	590
	280
	310
	347
	新设

	118
	
	工交社区居委会
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	395
	185
	210
	233
	新设

	119
	
	大成社区居委会
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	897
	135
	762
	576
	新设

	120
	
	推赛村委会
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	1085
	160
	925
	697
	新设

	121
	
	江南村委会
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	620
	75
	545
	401
	新设

	122
	
	公司村委会
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	1445
	265
	1180
	919
	新设

	123
	
	道隆村委会
	综合性
	室内型
	村（社区）级
	100
	100
	0
	50
	新设

	124
	
	可运村委会
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	775
	275
	500
	471
	新设

	125
	
	瑞图村委会
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	575
	75
	500
	371
	新设

	126
	
	新风村委会
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	1670
	355
	1315
	1054
	新设

	127
	
	调南村委会
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	775
	155
	620
	491
	新设

	128
	
	南园村委会
	综合性
	室内型
	村（社区）级
	100
	100
	0
	50
	新设

	129
	
	岛村村委会
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	635
	135
	500
	401
	新设

	130
	
	可沟村委会
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	825
	280
	545
	503
	新设

	131
	
	大星村委会
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	751
	100
	651
	484
	新设

	132
	
	南乐村委会
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	1043
	160
	883
	669
	新设

	133
	
	新兰村委会
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	1625
	160
	1465
	1057
	新设

	134
	
	西培中心小学
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	17594
	8594
	9000
	10297
	新设

	135
	
	西庆中心小学
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	25113
	21313.26
	3800
	13190
	新设

	136
	
	西华中心学校
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	22683
	9310
	13373
	13570
	新设

	137
	














雅星镇



































雅星镇

































雅星镇
	八一石花水洞避灾点
	单一性（地质灾害）
	室外型
	村（社区）级
	10000
	0
	10000
	6667
	改造

	138
	
	八一商业中心
	综合性
	室内型
	村（社区）级
	4500
	4500
	0
	2250
	改造

	139
	
	八一龙门广场
	综合性
	室外型
	村（社区）级
	4500
	0
	4500
	3000
	改造

	140
	
	八一明湖公园
	综合性
	室外型
	村（社区）级
	12450
	0
	12450
	8300
	改造

	141
	
	新让村委会
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	1337
	100
	1237
	875
	新设

	142
	
	白鱼塘村委会
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	826
	210
	616
	516
	新设

	143
	
	富仍村委会
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	741
	170
	571
	466
	新设

	144
	
	乐贺村委会
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	1098
	166
	931
	704
	新设

	145
	
	利乐村篮球场
	综合性
	室外型
	村（社区）级
	739
	0
	739
	493
	新设

	146
	
	乐满村委会
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	2011
	289
	1722
	1293
	新设

	147
	
	大讲村委会
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	683
	300
	383
	405
	新设

	148
	
	大沟村委会
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	882
	209
	673
	553
	新设

	149
	
	合罗村委会
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	1666
	264
	1402
	1067
	新设

	150
	
	和盛村委会
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	1658
	372
	1286
	1043
	新设

	151
	
	栖榕村委会
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	869
	182
	687
	549
	新设

	152
	
	田头村委会
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	1026
	452
	574
	609
	新设

	153
	
	文山村委会
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	972
	95
	877
	632
	新设

	154
	
	陀骂村委会
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	576
	190
	385
	352
	新设

	155
	
	调打村委会
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	1316
	231
	1086
	839
	新设

	156
	
	东方农场场部
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	404
	144
	260
	246
	新设

	157
	
	东光农场场部
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	1366
	166
	1200
	883
	新设

	158
	
	茶山农场场部
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	860
	360
	500
	514
	新设

	159
	
	金星胶厂活动中心
	综合性
	室外型
	村（社区）级
	1300
	0
	1300
	867
	新设

	160
	
	华盛水泥厂篮球场
	综合性
	室外型
	村（社区）级
	1400
	0
	1400
	933
	新设

	161
	
	长岭社区文体活动场地
	综合性
	室外型
	村（社区）级
	3078
	0
	3078
	2052
	新设

	162
	
	飞巴村委会
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	2060
	170
	1890
	1345
	新设

	163
	
	新隆村委会
	综合性
	室外型
	村（社区）级
	3600
	0
	3600
	2400
	新设

	164
	
	文丰村委会
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	590
	90
	500
	378
	新设

	165
	
	庙陀村委会
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	343
	60
	283
	218
	新设

	166
	
	雅星社区居委会
	综合性
	室内型
	村（社区）级
	110
	110
	0
	55
	新设

	167
	
	春江社区居委会
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	845
	200
	645
	530
	新设

	168
	
	金川社区居委会
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	2500
	220
	2280
	1630
	新设

	169
	
	英岛社区居委会
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	2445
	380
	2065
	1567
	新设

	170
	
	东山社区居委会
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	2285
	240
	2045
	1483
	新设

	171
	
	富街社区居委会
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	305
	140
	165
	180
	新设

	172
	
	富克村委会
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	2640
	255
	2385
	1718
	新设

	173
	
	红岭社区居委会
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	1500
	500
	1000
	917
	新设

	174
	兰洋镇
















兰洋镇

























兰洋镇
	兰泰农场场部
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	820
	240
	580
	507
	新设

	175
	
	兰兴农场场部
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	250
	200
	50
	133
	新设

	176
	
	蓝洋社区
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	1360
	360
	1000
	847
	新设

	177
	
	番加社区
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	1149
	700
	449
	649
	新设

	178
	
	兰泉社区
	综合性
	室内型
	村（社区）级
	200
	200
	0
	100
	新设

	179
	
	兰洋村委会
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	3500
	500
	3000
	2250
	新设

	180
	
	水南村委会
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	1376
	132
	1244
	895
	新设

	181
	
	大塘村委会
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	372
	115
	257
	229
	新设

	182
	
	番开村委会
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	724
	318
	406
	430
	新设

	183
	
	南报村委会
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	1098
	360
	738
	672
	新设

	184
	
	头竹村委会
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	435
	119
	316
	270
	新设

	185
	
	加老村委会
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	2147
	522
	1625
	1344
	新设

	186
	
	海孔村委会
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	1816
	221
	1595
	1174
	新设

	187
	
	番加村委会
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	1652
	512
	1140
	1016
	新设

	188
	
	番新村委会
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	413
	198
	215
	242
	新设

	189
	
	番打村委会
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	909
	253
	656
	564
	新设

	190
	
	番雅村委会
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	398
	163
	235
	238
	新设

	191
	
	三雅村委会
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	1539
	141
	1398
	1003
	新设

	192
	
	南罗村委会
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	3250
	250
	3000
	2125
	新设

	193
	








光村镇


























光村镇
	挺进村委会雅儒村防洪楼
	单一性
	室内型
	村（社区）级
	1225
	1225
	0
	613
	改造

	194
	
	挺进村委会唐帝新村防洪楼
	单一性
	室内型
	村（社区）级
	670
	670
	0
	335
	改造

	195
	
	挺进村委会晚翠村防洪楼
	单一性
	室内型
	村（社区）级
	697
	697
	0
	349
	改造

	196
	
	新盈二十二队滑坡避灾点
	单一性（地质灾害）
	室外型
	村（社区）级
	1200
	0
	1200
	800
	改造

	197
	
	光村雪茄风情小镇一期地下人防工程
	单一性
	室内型
	村（社区）级
	1364
	1364
	0
	682
	新设

	198
	
	新盈社区居委会
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	1700
	800
	900
	1000
	新设

	199
	
	永昌社区居委会
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	1253
	330
	923
	780
	新设

	200
	
	光村革命纪念馆
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	1495
	828
	667
	859
	新设

	201
	
	新隆村委会
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	1500
	285
	1215
	953
	新设

	202
	
	扁墩村委会
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	810
	345
	465
	483
	新设

	203
	
	大老村委会
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	751
	115
	636
	482
	新设

	204
	
	光红村委会
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	2193
	283
	1910
	1415
	新设

	205
	
	巨雄村委会
	综合性
	室内型
	村（社区）级
	300
	300
	0
	150
	新设

	206
	
	欧宅村委会
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	1382
	405
	977
	854
	新设

	207
	
	屯积村委会
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	345
	200
	145
	197
	新设

	208
	
	新地村委会
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	1105
	560
	545
	643
	新设

	209
	
	沙井村委会
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	700
	200
	500
	433
	新设

	210
	木棠镇

















木棠镇































木棠镇
	木棠村委会
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	694
	139
	555
	439
	新设

	211
	
	李坊村委会
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	770
	95
	675
	498
	新设

	212
	
	薛宅村委会
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	1233
	263
	970
	778
	新设

	213
	
	梁宅村委会
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	1408
	383
	1025
	875
	新设

	214
	
	苏宅村委会
	综合性
	室内型
	村（社区）级
	133
	133
	0
	67
	新设

	215
	
	大文村委会
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	2868
	320
	2548
	1859
	新设

	216
	
	陈坊村委会
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	733
	100
	633
	472
	新设

	217
	
	铁匠村委会
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	1820
	310
	1510
	1162
	新设

	218
	
	春坡村委会
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	1750
	314
	1436
	1114
	新设

	219
	
	王坊村委会
	综合性
	室内型
	村（社区）级
	270
	270
	0
	135
	新设

	220
	
	积万村委会
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	2120
	320
	1800
	1360
	新设

	221
	
	蒌根村委会
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	706
	136
	570
	448
	新设

	222
	
	谭乐村委会
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	708
	234
	474
	433
	新设

	223
	
	神冲村委会
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	523
	190
	333
	317
	新设

	224
	
	长老村委会
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	519
	192
	327
	314
	新设

	225
	
	周坊村委会
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	941
	130
	811
	606
	新设

	226
	
	东方村委会
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	1145
	515
	630
	678
	新设

	227
	
	大域村委会
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	896
	150
	746
	572
	新设

	228
	
	二图村委会
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	708
	322
	386
	418
	新设

	229
	
	美龙村委会
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	922
	272
	650
	569
	新设

	230
	
	塘坎村委会
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	2359
	216
	2143
	1537
	新设

	231
	
	兰训村委会
	综合性
	室内型
	村（社区）级
	127
	127
	0
	64
	新设

	232
	
	道南村委会
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	1074
	374
	700
	654
	新设

	233
	
	荣谋村委会
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	750
	120
	630
	480
	新设

	234
	
	高堂村委会
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	2450
	135
	2315
	1611
	新设

	235
	

海头镇
















海头镇






























海头镇
	新市社区居委会新市防洪楼
	单一性
	室内型
	村（社区）级
	439
	439
	0
	219
	改造

	236
	
	新市社区居委会老市防洪楼
	单一性
	室内型
	村（社区）级
	557
	557
	0
	278
	改造

	237
	
	七柏榔村委会七柏榔村防洪楼
	单一性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	1336
	1034
	302
	718
	改造

	238
	
	珠江村委会新政村防洪楼
	单一性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	916
	466
	450
	533
	改造

	239
	
	珠江村委会面前地村防洪楼
	单一性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	1426
	715
	711
	832
	改造

	240
	
	珠江村委会珠江老村防洪楼
	单一性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	1164
	480
	684
	696
	改造

	241
	
	岛村村委会枫根村防洪楼
	单一性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	2044
	1127
	917
	1175
	改造

	242
	
	岛村村委会岛村村防洪楼
	单一性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	1205
	1205
	0
	603
	改造

	243
	
	岛村村委会太平村防洪楼
	单一性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	927
	550
	377
	526
	改造

	244
	
	加乐村委会加乐村防洪楼
	单一性
	室内型
	村（社区）级
	2768
	2768
	0
	1384
	改造

	245
	
	加乐村委会加康村防洪楼
	单一性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	1218
	980
	238
	649
	改造

	246
	
	南港社区居委会
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	2056
	350
	1706
	1312
	新设

	247
	
	德立居委会
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	1451
	240
	1211
	927
	新设

	248
	
	新洋村委会
	综合性
	室内型
	村（社区）级
	200
	200
	0
	100
	新设

	249
	
	红洋村委会
	综合性
	室内型
	村（社区）级
	350
	350
	0
	175
	新设

	250
	
	洋加东村委会
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	943
	180
	763
	599
	新设

	251
	
	岭地村村委会
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	1095
	110
	985
	712
	新设

	252
	
	红坎村委会
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	1065
	215
	850
	674
	新设

	253
	
	那历村委会
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	900
	250
	650
	558
	新设

	254
	
	港口社区居委会
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	970
	350
	620
	588
	新设

	255
	



峨蔓镇

















峨蔓镇
	多业村委会流塘村防洪楼
	单一性
	室内型
	村（社区）级
	460
	460
	0
	230
	改造

	256
	
	峨蔓镇龙门灯塔海岸避灾点
	单一性（地质灾害）
	室外型
	村（社区）级
	800
	0
	800
	533
	改造

	257
	
	峨蔓村委会
	综合性
	室内型
	村（社区）级
	160
	160
	0
	80
	新设

	258
	
	王坡村文化室
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	848
	127
	721
	544
	新设

	259
	
	长荣村委会
	综合性
	室内型
	村（社区）级
	100
	100
	0
	50
	新设

	260
	
	盐丁村委会
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	374
	144
	230
	225
	新设

	261
	
	高根村维会
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	1000
	200
	800
	633
	新设

	262
	
	茅园村委会
	综合性
	室内型
	村（社区）级
	165
	165
	0
	83
	新设

	263
	
	多美村委会
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	2065
	500
	1565
	1293
	新设

	264
	
	龙门村委会
	综合性
	室内型
	村（社区）级
	140
	140
	0
	70
	新设

	265
	
	片石村委会荔朗文化室
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	1460
	120
	1340
	953
	新设

	266
	
	黄沙村委会
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	320
	120
	200
	193
	新设

	267
	
	笔架村委会
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	950
	200
	750
	600
	新设

	268
	
	田井村委会
	综合性
	室内型
	村（社区）级
	210
	210
	0
	105
	新设

	269
	
王五镇















王五镇
	流方村委会灵郎村防洪楼（新楼+老楼）
	单一性
	室内型
	村（社区）级
	1283
	1283
	0
	642
	改造

	270
	
	流方村委会宿老村防洪楼
	单一性
	室内型
	村（社区）级
	599
	599
	0
	299
	改造

	271
	
	山营村委会
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	2785
	142
	2643
	1833
	新设

	272
	
	徐浦村委会
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	1773
	379
	1394
	1119
	新设

	273
	
	小千村委会
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	1541
	156
	1385
	1001
	新设

	274
	
	流方村委会
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	1502
	285
	1217
	954
	新设

	275
	
	新坊村委会
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	1626
	294
	1332
	1035
	新设

	276
	
	东光村委会
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	1744
	324
	1420
	1109
	新设

	277
	
	光村村委会
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	690
	130
	560
	438
	新设

	278
	
	新地村委会
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	1832
	343
	1490
	1164
	新设

	279
	
	王五社区居委会
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	1723
	200
	1523
	1115
	新设

	280
	
白马井镇

















白马井镇


































白马井镇





























白马井镇
	海南西部中心医院（滨海院区）地下人防工程
	单一性
	室内型
	镇（办事处）级
	5709
	5709
	0
	2854
	新设

	281
	
	藤根村委会
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	1020
	225
	795
	643
	新设

	282
	
	东山村委会
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	2465
	80
	2385
	1630
	新设

	283
	
	英丰村委会
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	1452
	430
	1022
	897
	新设

	284
	
	旧地村委会
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	480
	260
	220
	277
	新设

	285
	
	钱地村委会
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	295
	135
	160
	174
	新设

	286
	
	寨基村委会
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	1885
	235
	1650
	1218
	新设

	287
	
	松鸣村委会
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	1400
	200
	1200
	900
	新设

	288
	
	竹古村委会
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	550
	150
	400
	342
	新设

	289
	
	南庄村委会
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	775
	275
	500
	471
	新设

	290
	
	禾囊村委会
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	930
	230
	700
	582
	新设

	291
	
	马口井村委会
	综合性
	室外型
	村（社区）级
	1250
	0
	1250
	833
	新设

	292
	
	福村村委会
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	2345
	370
	1975
	1502
	新设

	293
	
	学兰村委会
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	2160
	160
	2000
	1413
	新设

	294
	
	兰城村委会
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	470
	170
	300
	285
	新设

	295
	
	新马社区居委会
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	1850
	800
	1050
	1100
	新设

	296
	
	蓝岛·滨海康城地下人防工程
	单一性
	室内型
	村（社区）级
	770
	770
	0
	385
	新设

	297
	
	儋州·清华雅苑地下人防工程
	单一性
	室内型
	村（社区）级
	2005
	2005
	0
	1002
	新设

	298
	
	中视·金海湾二期
	单一性
	室内型
	村（社区）级
	11407
	11407
	0
	5703
	新设

	299
	
	白马湾·商业城地下人防工程
	单一性
	室内型
	村（社区）级
	9853
	9853
	0
	4926
	新设

	300
	
	恒大·金碧天下地下人防工程
	单一性
	室内型
	村（社区）级
	26706
	26706
	0
	13353
	新设

	301
	
	博亚兹商业广场地下人防工程
	单一性
	室内型
	村（社区）级
	1145
	1145
	0
	573
	新设

	302
	
	中国海南海花岛3号岛二（一、二）期地下人防工程
	单一性
	室内型
	村（社区）级
	27142
	27142
	0
	13571
	新设

	303
	
	中国海南海花岛3号岛三期地下人防工程
	单一性
	室内型
	村（社区）级
	14722
	14722
	0
	7361
	新设

	304
	
	中国海南海花岛2号岛二期（六）地下人防工程
	单一性
	室内型
	村（社区）级
	17826
	17826
	0
	8913
	新设

	305
	
	中国海南海花岛2号岛二（二、三、四）期地下人防工程
	单一性
	室内型
	村（社区）级
	43457
	43457
	0
	21728
	新设

	306
	
	中国海南海花岛2号岛乐享社区地下人防工程
	单一性
	室内型
	村（社区）级
	5360
	5360
	0
	2680
	新设

	307
	


中和镇


















中和镇




















中和镇
	环龙村委会环龙村防洪楼
	单一性
	室内型
	村（社区）级
	1026
	1026
	0
	513
	改造

	308
	
	环龙村委会江水弦防洪楼
	单一性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	1270
	510
	760
	762
	改造

	309
	
	黄江村委会黄江村防洪楼
	单一性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	1098
	698
	400
	616
	改造

	310
	
	黄江村委会新村村防洪楼
	单一性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	3890
	480
	3410
	2513
	改造

	311
	
	中和居委会高园村防洪楼
	单一性
	室内型
	村（社区）级
	652
	652
	0
	326
	改造

	312
	
	和平村委会大水村防洪楼（新楼+老楼）
	单一性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	1928
	1288
	640
	1071
	改造

	313
	
	高第村委会
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	1882
	300
	1582
	1205
	新设

	314
	
	水井村文化室
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	744
	120
	624
	476
	新设

	315
	
	和平村委会
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	2022
	255
	1767
	1305
	新设

	316
	
	山春村委会
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	568
	112
	456
	360
	新设

	317
	
	灵春村委会
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	2105
	205
	1900
	1369
	新设

	318
	
	横山村委会
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	780
	125
	655
	499
	新设

	319
	
	五里村委会
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	265
	140
	125
	153
	新设

	320
	
	七里村文化室
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	1533
	90
	1443
	1007
	新设

	321
	
	长村村委会
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	611
	155
	456
	382
	新设

	322
	排浦镇
	禾丰村委会
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	2567
	275
	2292
	1666
	新设

	323
	
	沙沟村委会
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	905
	125
	780
	583
	新设

	324
	
	南华村委会
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	558
	270
	288
	327
	新设

	325
	
	昌王村委会
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	486
	136
	350
	301
	新设

	326
	
	龙山居居委会
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	630
	260
	370
	377
	新设

	327
	
	排浦社区居委会
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	350
	105
	245
	216
	新设

	328
	
	春花村委会罗英村（防洪楼+文化室）
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	1989
	720
	1269
	1206
	新设

	329
	
	瓜兰村委会
	综合性
	室内型
	村（社区）级
	200
	200
	0
	100
	新设

	330
	
	黑石村委会
	综合性
	室内型
	村（社区）级
	200
	200
	0
	100
	新设

	331
	















东成镇

































东成镇




























东成镇
	茅坡村委会大茅坡村防洪楼
	单一性
	室内型
	村（社区）级
	2100
	2100
	0
	1050
	改造

	332
	
	吴村村委会羊坊村防洪楼
	单一性
	室内型
	村（社区）级
	350
	350
	0
	175
	改造

	333
	
	吴村村委会春深村防洪楼
	单一性
	室内型
	村（社区）级
	1000
	1000
	0
	500
	改造

	334
	
	吴村村委会田表村防洪楼
	单一性
	室内型
	村（社区）级
	1000
	1000
	0
	500
	改造

	335
	
	周坊村委会高明村防洪楼
	单一性
	室内型
	村（社区）级
	550
	550
	0
	275
	改造

	336
	
	迈格村委会金龙村防洪楼
	单一性
	室内型
	村（社区）级
	270
	270
	0
	135
	改造

	337
	
	吴村村委会西岸村防洪楼
	单一性
	室内型
	村（社区）级
	350
	350
	0
	175
	改造

	338
	
	中心村委会山村村防洪楼
	单一性
	室内型
	村（社区）级
	800
	800
	0
	400
	改造

	339
	
	番陈村委会梁兰村防洪楼
	单一性
	室内型
	村（社区）级
	1200
	1200
	0
	600
	改造

	340
	
	流坡村委会流坡村防洪楼
	单一性
	室内型
	村（社区）级
	1000
	1000
	0
	500
	改造

	341
	
	周坊村委会光村村防洪楼
	单一性
	室内型
	村（社区）级
	750
	750
	0
	375
	改造

	342
	
	吴村村委会吴村村防洪楼
	单一性
	室内型
	村（社区）级
	800
	800
	0
	400
	改造

	343
	
	抱舍村委会
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	3834
	200
	3634
	2523
	新设

	344
	
	大坡村委会
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	260
	145
	115
	149
	新设

	345
	
	东成村委会
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	1600
	200
	1400
	1033
	新设

	346
	
	洪山村委会
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	1225
	175
	1050
	788
	新设

	347
	
	加悦村委会
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	530
	190
	340
	322
	新设

	348
	
	平地村委会
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	1880
	100
	1780
	1237
	新设

	349
	
	书村村委会
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	1105
	170
	935
	708
	新设

	350
	
	文柏村委会
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	675
	195
	480
	418
	新设

	351
	
	崖碧村委会
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	975
	275
	700
	604
	新设

	352
	
	寨脚村委会
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	720
	160
	560
	453
	新设

	353
	
	中心村委会
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	1010
	145
	865
	649
	新设

	354
	
	迈格村胜利广场
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	2650
	338
	2312
	1710
	新设

	355
	
	里仁村委会
	综合性
	室内型
	村（社区）级
	230
	230
	0
	115
	新设

	356
	
	抱舍村委会
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	1520
	250
	1270
	972
	新设

	357
	
	番陈村委会
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	480
	130
	350
	298
	新设

	358
	
	高荣村委会
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	1740
	140
	1600
	1137
	新设

	359
	




新州镇






















新州镇
































新州镇





















新州镇
	泮山村委会泮山村防洪楼
	单一性
	室内型
	村（社区）级
	967
	967
	0
	484
	改造

	360
	
	西边村委会中下坊防洪楼
	单一性
	室内型
	村（社区）级
	1404
	1404
	0
	702
	改造

	361
	
	新州社区居委会
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	746
	273
	473
	452
	新设

	362
	
	马墩社区居委会
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	1353
	164
	1189
	875
	新设

	363
	
	唐庙巷社区居委会
	综合性
	室内型
	村（社区）级
	248
	248
	0
	124
	新设

	364
	
	世禄巷社区居委会
	综合性
	室内型
	村（社区）级
	105
	105
	0
	53
	新设

	365
	
	东方头社区居委会
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	1744
	196
	1548
	1130
	新设

	366
	
	新坊社区居委会
	综合性
	室内型
	村（社区）级
	191
	191
	0
	96
	新设

	367
	
	西境社区居委会
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	1275
	110
	1165
	832
	新设

	368
	
	周庙巷社区居委会
	综合性
	室内型
	村（社区）级
	275
	275
	0
	138
	新设

	369
	
	新街社区居委会
	综合性
	室内型
	村（社区）级
	150
	150
	0
	75
	新设

	370
	
	黄塘社区居委会
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	347
	70
	277
	220
	新设

	371
	
	荣上村委会
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	1255
	383
	871
	773
	新设

	372
	
	蓝田村委会
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	381
	109
	272
	236
	新设

	373
	
	黄玉村委会
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	724
	132
	592
	460
	新设

	374
	
	新地村委会
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	474
	90
	384
	301
	新设

	375
	
	英隆村委会
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	472
	132
	340
	292
	新设

	376
	
	英进村委会
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	384
	160
	224
	229
	新设

	377
	
	敦教村委会
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	297
	138
	159
	175
	新设

	378
	
	大屯村委会
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	1801
	242
	1559
	1160
	新设

	379
	
	黄村村委会
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	2052
	409
	1643
	1300
	新设

	380
	
	宣泮村委会
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	431
	144
	287
	263
	新设

	381
	
	盐场村委会
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	1384
	207
	1177
	888
	新设

	382
	
	宝山村委会
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	749
	149
	600
	474
	新设

	383
	
	长塘村委会
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	448
	100
	348
	282
	新设

	384
	
	西边村委会
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	913
	168
	744
	580
	新设

	385
	
	腾阳村委会
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	1844
	320
	1525
	1176
	新设

	386
	
	中巷社区居委会
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	275
	75
	200
	171
	新设

	387
	
	攀步村委会
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	345
	125
	220
	209
	新设

	388
	
	英均村委会
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	430
	200
	230
	253
	新设

	389
	
	南岸村委会
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	490
	90
	400
	312
	新设

	390
	









三都办事处














三都办事处
	颜村村委会
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	460
	100
	360
	290
	新设

	391
	
	旧州村委会
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	985
	260
	725
	613
	新设

	392
	
	德义村委会
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	915
	215
	700
	574
	新设

	393
	
	三都村委会
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	420
	220
	200
	243
	新设

	394
	
	漾月村委会
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	225
	125
	100
	129
	新设

	395
	
	南滩村委会
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	1160
	200
	960
	740
	新设

	396
	
	西照村委会
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	740
	240
	500
	453
	新设

	397
	
	棠柏村委会
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	850
	200
	650
	533
	新设

	398
	
	冠英村委会
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	320
	220
	100
	177
	新设

	399
	
	洋浦经济开发区实验小学
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	10965
	9761
	1204
	5683
	新设

	400
	
	洋浦半岛海天公寓地下人防工程
	单一性
	室内型
	村（社区）级
	4887
	4887
	0
	2443
	新设

	401
	干冲办事处
	洋浦社区居委会
	综合性
	室内型
	村（社区）级
	125
	125
	0
	63
	新设

	402
	
	夏兰社区居委会
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	206
	80
	126
	124
	新设

	403
	
	新兴社区居委会
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	676
	120
	556
	431
	新设

	404
	
	海勤社区居委会
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	498
	242
	256
	292
	新设

	405
	
	东临社区居委会
	综合性
	室内型
	村（社区）级
	100
	100
	0
	50
	新设

	406
	
	南方社区居委会
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	292
	144
	148
	171
	新设

	407
	
	公堂下社区居委会
	综合性
	室内型
	村（社区）级
	231
	231
	0
	116
	新设

	408
	
	儒兰社区居委会
	综合性
	室内型
	村（社区）级
	120
	120
	0
	60
	新设

	409
	


















新英湾办事处






























新英湾办事处















新英湾办事处
	新英湾社区居委会
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	465
	258
	207
	267
	新设

	410
	
	咸塘社区居委会
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	458
	143
	315
	281
	新设

	411
	
	港区社区居委会
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	569
	200
	369
	346
	新设

	412
	
	高山社区居委会
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	1604
	158
	1446
	1043
	新设

	413
	
	共鸣社区居委会
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	3762
	200
	3562
	2475
	新设

	414
	
	春鸣社区居委会
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	1646
	526
	1120
	1009
	新设

	415
	
	五山社区居委会
	综合性
	室内型
	村（社区）级
	215
	215
	0
	108
	新设

	416
	
	新都社区居委会
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	595
	230
	365
	358
	新设

	417
	
	白沙社区居委会
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	740
	260
	480
	450
	新设

	418
	
	太平社区居委会
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	744
	376
	368
	433
	新设

	419
	
	洋浦经济开发区第二中学（含地下人防工程）
	综合性
	室内室外兼具
	村（社区）级
	41151
	23648
	17504
	23493
	新设

	420
	
	海上潮鸣·蘭园地下人防工程
	单一性
	室内型
	村（社区）级
	4650
	4650
	0
	2325
	新设

	421
	
	海南洋浦湾自贸港凯丰滨海广场地下人防工程
	单一性
	室内型
	村（社区）级
	987
	987
	0
	493
	新设

	422
	
	洋浦国际航运大厦地下人防工程
	单一性
	室内型
	村（社区）级
	24012
	24012
	0
	12006
	新设

	423
	
	新湾·沁园地下人防工程
	单一性
	室内型
	村（社区）级
	4785
	4785
	0
	2392
	新设

	424
	
	洋浦保利国际贸易中心地下人防工程
	单一性
	室内型
	村（社区）级
	3777
	3777
	0
	1889
	新设

	425
	
	洋浦外国语学校地下人防工程
	单一性
	室内型
	村（社区）级
	1767
	1767
	0
	884
	新设

	426
	
	中交·洋浦雅郡地下人防工程
	单一性
	室内型
	村（社区）级
	12078
	12078
	0
	6039
	新设

	427
	
	开源公馆地下人防工程
	单一性
	室内型
	村（社区）级
	11358
	11358
	0
	5679
	新设

	428
	
	海南洋浦国际粮油物流加工产业园项目地下人防工程
	单一性
	室内型
	村（社区）级
	1444
	1444
	0
	722
	新设

	
	
	合计
	
	
	
	1035507
	606763
	428744
	589211
	




附件8
室内型、室外型避难场所认定指标及要求
	认定指标
	认定要求

	
	室内型避难场所
	室外型避难场所

	建筑及场地空间
	利用室内建筑或场地
	利用室外开敞式场地空间和文化体育教育设施等建设

	室内可容纳避难人数占比
	室内室外兼具的避难场所，室内外总可容纳避难人数比例超过30%
	—



附件9
综合性、单一性避难场所认定指标及要求
	认定指标
	认定要求

	
	综合性避难场所
	单一性避难场所

	建筑及场地空间
	统筹多种灾害、事故。或兼顾防疫防控等其他相关领域应急避难资源融合共建
	针对单一需求设置

	室内可容纳避难人数占比
	适用避难种类2种或2种以上
	适用避难种类为单一种类



附件10
紧急、短期、长期避难场所认定指标及要求
	认定指标
	认定要求

	
	紧急避难场所
	短期避难场所
	长期避难场所

	避难时长
	1天以内
	2天～14天
	15天及以上，不超过180天

	人均有效避难面积
	（1）室内型：不小于2.0㎡；（2）室外型：不小于1.5㎡
	（1）室内型：不小于2.5㎡；（2）室外型：不小于2.0㎡
	（1）室内型：不小于3.0㎡；（2）室外型：不小于2.5㎡

	服务半径
	1km以内，步行10分钟~15分钟可达
	2.5km以内，步行30分钟~40分钟可达
	5km以内，步行70分钟~90分钟可达

	应急集散
	设置应急集散区，根据条件配置可供休息的椅凳或储备雨布、坐垫、防潮垫等
	设置应急集散区，根据条件配置可供休息的椅凳或储备雨布、坐垫、防潮垫等
	设置应急集散区，根据条件配置可供休息的椅凳或储备雨布、坐垫、防潮垫等

	应急宿住
	—
	（1）设置应急宿住区，室外型应急避难场所应进行分区，每个应急宿住分区应不超过1000㎡，每个分区之间应有大于2m的缓冲通道；（2）根据设计可容纳避难人数，室外型应急避难场所配备相应数量的帐篷或活动简易房（可采用代储或应急物资储备库调用的方式保障），室内型应急避难场所根据依托场所情况配备宿住用床（可采用代储或应急物资储备库调用的方式保障）
	（1）设置应急宿住区，室外型应急避难场所应进行分区，每个应急宿住分区应不超过1000㎡，每个分区之间应有大于2m的缓冲通道；（2）根据设计可容纳避难人数，室外型应急避难场所配备相应数量的帐篷或活动简易房（可采用代储或应急物资储备库调用的方式保障），室内型应急避难场所根据依托场所情况配备宿住用床（可采用代储或应急物资储备库调用的方式保障）

	指挥管理
	具备广播、视频监控设备等，应覆盖应急避难场所
	设置指挥管理区，有中控室、有线通信设施、无线通信设施等，根据管理人员配置相应办公及应急指挥管理设备
	设置指挥管理区，有中控室、有线通信设施、无线通信设施等，根据管理人员配置相应办公及应急指挥管理设备

	医疗救治
	备有医疗急救箱等应急医疗设备
	（1）设置不少于1处固定医疗救治区，2处临时医疗救治区，配有独立垃圾收集设施、供水点等；（2）有救护车进出通道
	（1）设置不少于1处固定医疗救治区，2处临时医疗救治区，配有独立垃圾收集设施、供水点等；（2）有救护车进出通道

	防疫隔离
	—
	设置不少于1处固定防疫隔离点或隔离室等，2处临时防疫隔离点，备有卫生防疫设备等
	设置不少于1处固定防疫隔离点或隔离室等，2处临时防疫隔离点，备有卫生防疫设备等

	物资储备
	设置临时储备库或分发点
	（1）根据设计可容纳避难人数和避难时长，在应急避难场所内或周边（便利店、商店、超市、药店、仓库等）设置应急物资储备设施；（2）场所周边的应急物资储备设施与应急避难场所的距离应小于500m，且有道路联通；（3）对于应急避难场所已储备的物资（含协议代储和临时征用）均需建立台账，对于本避难场所储备不足的物资，要明确灾时调拨来源
	（1）根据设计可容纳避难人数和避难时长，在应急避难场所内或周边（便利店、商店、超市、药店、仓库等）设置应急物资储备设施；（2）场所周边的应急物资储备设施与应急避难场所的距离应小于500m，且有道路联通；（3）对于应急避难场所已储备的物资（含协议代储和临时征用）均需建立台账，对于本避难场所储备不足的物资，要明确灾时调拨来源

	餐饮服务
	—
	根据设计可容纳避难人数和避难时长，设置餐饮服务区，具备提供热食的设施设备，有独立就餐区
	根据设计可容纳避难人数和避难时长，设置餐饮服务区，具备提供热食的设施设备，有独立就餐区

	清洁盥洗
	具有固定厕所、暗坑式厕所或移动式厕所，或划出设置流动厕所的区域
	（1）根据设计可容纳避难人数，设置固定厕所、暗坑式厕所或移动式厕所；（2）暗坑式厕所具备水冲能力，并附设或单独设置化粪池；（3）室外型应急避难场所，厕所应设置在应急宿住区的下风向，距离宿住区30m~50m；（4）有洗漱设备、淋浴设备
	（1）根据设计可容纳避难人数，设置固定厕所、暗坑式厕所或移动式厕所；（2）暗坑式厕所具备水冲能力，并附设或单独设置化粪池；（3）室外型应急避难场所，厕所应设置在应急宿住区的下风向，距离宿住区30m~50m；（4）根据设计可容纳避难人数，设置洗漱设备、淋浴设备

	垃圾储运
	设置垃圾收集点等，备有垃圾桶
	设置垃圾储运区，有可移动的垃圾、废弃物储运设施，距离应急宿住区大于5m，且位于下风向
	设置垃圾储运区，有可移动的垃圾、废弃物分类储运设施，距离应急宿住区大于5m，且位于下风向

	文体活动
	—
	—
	应急避难场所启用时可设置文体活动区，可设阅览室、活动室或活动场地等，放置报刊架、健身器材、文娱设备、电视机等

	临时教学
	—
	—
	应急避难场所启用时可设置临时教学区，可设临时教室或临时教学场地等，放置课桌椅、黑板、计算机、投影仪等

	公共服务
	—
	—
	应急避难场所启用时可设置公共服务区，可设售货站、母婴室、洗衣房、开水间、宠物安置点等，放置货架、母婴用具、洗衣设备、热水器、宠物笼等

	应急停车
	设置应急停车区或可临时开辟区域
	设置应急停车区，有出入口控制设备、交通管理设备等
	设置应急停车区，有出入口控制设备、交通管理设备等

	直升机起降
	—
	—
	设置直升机起降区

	应急供电
	设置保障照明等的多路电网供电系统或太阳能供电系统、照明装置、充电装置等，或备有充电设备、照明设备
	（1）设置保障照明、医疗、通信用电等的多路电网供电系统或太阳能供电系统、照明装置、充电装置等，或备有充电设备、照明设备；（2）供、发电设施具有防触电、防雷击保护设施
	（1）设置保障照明、医疗、通信用电等的多路电网供电系统或太阳能供电系统、照明装置、充电装置等，或备有充电设备、照明设备；（2）供、发电设施具有防触电、防雷击保护设施

	应急供水
	设置供水管网、应急储水池、应急水井、应急取水点等供水设施，或采用供水车、储备调拨瓶装水等方式保障供水
	（1）选择设置供水管网、应急储水池、水井、机井等两种以上供水设施，并根据所选设施和水质配置净化自然水体为直接饮用水的净化设备；（2）生活饮用水水质应符合GB5749规定的要求；（3）每100人至少设一个水龙头、饮水处
	（1）选择设置供水管网、应急储水池、水井、机井等两种以上供水设施，并根据所选设施和水质配置净化自然水体为直接饮用水的净化设备；（2）生活饮用水水质应符合GB5749规定的要求；（3）每100人至少设一个水龙头，每250人至少设一个饮水处

	应急排污
	—
	（1）根据设计可容纳避难人数，设置满足应急生活需要和避免造成环境污染的排放管线、简易污水处理设施；（2）应急排污系统应与市政管道相连接或设立独立排污系统
	（1）根据设计可容纳避难人数，设置满足应急生活需要和避免造成环境污染的排放管线、简易污水处理设施；（2）应急排污系统应与市政管道相连接或设立独立排污系统

	应急消防
	—
	（1）备有场所启用时应急宿住区配置的灭火工具或灭火器材；（2）按照GB/T40248、GB55036的相关规定，配置消防设施设备及落实管理工作
	（1）备有场所启用时应急宿住区配置的灭火工具或灭火器材；（2）按照GB/T40248、GB55036的相关规定，配置消防设施设备及落实管理工作

	应急通风
	室内型：设置通风机房、通风排放管道等，有通风机、排风扇、空气净化设备等
	室内型：设置通风机房、通风排放管道等，有通风机、排风扇、空气净化设备等
	室内型：设置通风机房、通风排放管道等，有通风机、排风扇、空气净化设备等

	应急通道
	（1）设置2条或2条以上与外界相通的应急通道；（2）出入口数量不少于2个
	（1）设置2条或2条以上与外界相通的应急通道；（2）出入口数量不少于2个；（3）应急宿住区内及周边要按照防火、卫生防疫等要求设置通道
	（1）设置2条或2条以上与外界相通的应急通道；（2）出入口数量不少于2个；（3）应急宿住区内及周边要按照防火、卫生防疫等要求设置通道

	无障碍
	—
	—
	设置无障碍通道、无障碍厕所、支撑扶手、防护栏等，备有轮椅等设备

	标志、标识
	设置标志、标识设施等，有避难场所主标志、功能区标志、设施道路标志等
	设置标志、标识设施等，有避难场所主标志、功能区标志、设施设备标志、场所内外疏散通道及道路标志等
	设置标志、标识设施等，有避难场所主标志、功能区标志、设施设备标志、场所内外疏散通道及道路标志等



附件11
规划至2030年近期实施任务清单
	序号
	区域
	应急避难场所名称
	应急避难场所分级分类
	应急避难场所分级
	按总体功能定位分类
	按避难时长设计分类
	场所有效避难总面积（㎡）
	可容纳避难人数（人）
	建设内容
	建设性质
	单位价值（元/㎡）
	合计（万元）

	1
	












那大镇





























那大镇
	儋州市文化广场
	市级综合性长期避难场所
	市级
	综合性
	长期避难场所
	80189
	40095
	配套应急设施、公共导向标识牌等
	改造
	30
	241

	2
	
	儋州市南茶公园
	市级单一性（地震）长期避难场所
	市级
	单一性（地震）
	长期避难场所
	146809
	58724
	配套应急设施、公共导向标识牌等
	改造
	30
	440

	3
	
	儋州市一场两馆运动公园
	市级综合性短期避难场所
	市级
	综合性
	短期避难场所
	221806
	100722
	配套应急设施、公共导向标识牌等
	改造
	90
	1996

	4
	
	儋州市文化中心（广场+图书馆）
	镇（办事处）级综合性短期避难场所
	镇（办事处）级
	综合性
	短期避难场所
	11200
	4980
	配套应急设施、公共导向标识牌等
	改造
	48
	54

	5
	
	西湖公园
	镇（办事处）级综合性短期避难场所
	镇（办事处）级
	综合性
	短期避难场所
	80293
	40147
	配套应急设施、公共导向标识牌等
	改造
	30
	241

	6
	
	城西公园
	镇（办事处）级综合性短期避难场所
	镇（办事处）级
	综合性
	短期避难场所
	37410
	18705
	配套应急设施、公共导向标识牌等
	改造
	30
	112

	7
	
	两湖公园
	镇（办事处）级综合性短期避难场所
	镇（办事处）级
	综合性
	短期避难场所
	122498
	61249
	配套应急设施、公共导向标识牌等
	改造
	30
	367

	8
	
	西联农场场部广场
	村（社区）级综合性紧急避难场所
	村（社区）级
	综合性
	紧急避难场所
	33334
	22223
	配套应急设施、公共导向标识牌等
	改造
	24
	80

	9
	
	西联农场红卫小区广场
	村（社区）级综合性紧急避难场所
	村（社区）级
	综合性
	紧急避难场所
	21333
	14222
	配套应急设施、公共导向标识牌等
	改造
	24
	51

	10
	和庆镇
	儋州市第六中学
	镇（办事处）级综合性短期避难场所
	镇（办事处）级
	综合性
	短期避难场所
	31744
	14246
	配套公共导向标识牌
	新设
	4000元/处
	0.4

	11
	南丰镇
	南丰中学地质灾害避灾点
	镇（办事处）级单一性（地质灾害）短期避难场所
	镇（办事处）级
	单一性（地质灾害）
	短期避难场所
	10139
	4410
	配套应急设施、公共导向标识牌等
	改造
	90
	91

	12
	大成镇
	大成中学
	镇（办事处）级综合性短期避难场所
	镇（办事处）级
	综合性
	短期避难场所
	19257
	8683
	配套公共导向标识牌
	新设
	4000元/处
	0.4

	13
	








雅星镇
















雅星镇
	雅星镇中心学校
	镇（办事处）级综合性短期避难场所
	镇（办事处）级
	综合性
	短期避难场所
	14542
	6267
	配套公共导向标识牌
	新设
	4000元/处
	0.4

	14
	
	八一石花水洞避灾点
	村（社区）级特定避难场所（地质灾害）紧急避难场所
	村（社区）级
	特定避难场所（地质灾害）
	紧急避难场所
	10000
	6667
	配套应急设施、公共导向标识牌等
	改造
	24
	24

	15
	
	八一商业中心
	村（社区）级综合性紧急避难场所
	村（社区）级
	综合性
	紧急避难场所
	4500
	2250
	配套应急设施、公共导向标识牌等
	改造
	24
	11

	16
	
	八一龙门广场
	村（社区）级综合性紧急避难场所
	村（社区）级
	综合性
	紧急避难场所
	4500
	3000
	配套应急设施、公共导向标识牌等
	改造
	24
	11

	17
	
	八一明湖公园
	村（社区）级综合性紧急避难场所
	村（社区）级
	综合性
	紧急避难场所
	12450
	8300
	配套应急设施、公共导向标识牌等
	改造
	24
	30

	18
	兰洋镇
	兰洋中学
	镇（办事处）级综合性短期避难场所
	镇（办事处）级
	综合性
	短期避难场所
	19265
	8770
	配套公共导向标识牌等
	新设
	4000元/处
	0.4

	19
	光村镇
	光村中学
	镇（办事处）级综合性短期避难场所
	镇（办事处）级
	综合性
	短期避难场所
	22766
	9964
	配套公共导向标识牌等
	新设
	4000元/处
	0.4

	20
	
	新盈二十二队滑坡避灾点
	村（社区）级单一性（地质灾害）紧急避难场所
	村（社区）级
	单一性（地质灾害）
	紧急避难场所
	1200
	800
	配套应急设施、公共导向标识牌等
	改造
	24
	3

	21
	木棠镇
	木棠中学
	镇（办事处）级综合性短期避难场所
	镇（办事处）级
	综合性
	短期避难场所
	23268
	10175
	配套公共导向标识牌等
	新设
	4000元/处
	0.4

	22
	海头镇
	海头镇中心学校
	镇（办事处）级综合性短期避难场所
	镇（办事处）级
	综合性
	短期避难场所
	30120
	12768
	配套公共导向标识牌等
	新设
	4000元/处
	0.4

	23
	
峨蔓镇



峨蔓镇
	峨蔓中学
	镇（办事处）级综合性短期避难场所
	镇（办事处）级
	综合性
	短期避难场所
	11493
	5257
	配套公共导向标识牌等
	新设
	4000元/处
	0.4

	24
	
	峨蔓镇龙门灯塔海岸避灾点
	村（社区）级单一性（地质灾害）紧急避难场所
	村（社区）级
	单一性（地质灾害）
	紧急避难场所
	800
	533
	配套应急设施、公共导向标识牌等
	改造
	24
	2

	25
	王五镇
	王五中学
	镇（办事处）级综合性短期避难场所
	镇（办事处）级
	综合性
	短期避难场所
	18179
	7986
	配套公共导向标识牌等
	新设
	4000元/处
	0.4

	26
	白马井镇
	儋州市滨海新区大桥公园
	市级综合性短期避难场所
	市级
	综合性
	短期避难场所
	205000
	82000
	配套应急设施、公共导向标识牌等
	改造
	30
	615

	27
	
	白马井镇中心学校
	镇（办事处）级综合性短期避难场所
	镇（办事处）级
	综合性
	短期避难场所
	13008
	5663
	配套公共导向标识牌等
	新设
	4000元/处
	0.4

	28
	中和镇
	东坡中学
	镇（办事处）级综合性短期避难场所
	镇（办事处）级
	综合性
	短期避难场所
	14000
	6300
	配套公共导向标识牌等
	新设
	4000元/处
	0.4

	29
	排浦镇
	排浦中学
	镇（办事处）级综合性短期避难场所
	镇（办事处）级
	综合性
	短期避难场所
	8611
	3911
	配套公共导向标识牌等
	新设
	4000元/处
	0.4

	30
	东成镇
	东成中学
	镇（办事处）级综合性短期避难场所
	镇（办事处）级
	综合性
	短期避难场所
	27872
	12611
	配套公共导向标识牌等
	新设
	4000元/处
	0.4

	31
	新州镇
	新州中学
	镇（办事处）级综合性短期避难场所
	镇（办事处）级
	综合性
	短期避难场所
	26641
	12056
	配套公共导向标识牌等
	新设
	4000元/处
	0.4

	32
	



新英湾办事处





	洋浦经济开发区滨海公园
	市级特定避难场所（生产安全事故）长期避难场所
	市级
	特定避难场所（生产安全事故）
	长期避难场所
	111806
	50644
	配套应急设施、公共导向标识牌等
	改造
	30
	335

	33
	
	洋浦经济开发区洋浦中学
	市级综合性短期避难场所
	市级
	综合性
	短期避难场所
	96158
	45299
	配套应急设施、公共导向标识牌等
	改造
	90
	865

	34
	
	洋浦经济开发区高级技工学校（校区+地下人防工程）
	镇（办事处）级综合性短期避难场所
	镇（办事处）级
	综合性
	短期避难场所
	70265
	29612
	配套公共导向标识牌等
	新设
	4000元/处
	0.4

	35
	三都办事处
	洋浦经济开发区第三小学
	镇（办事处）级综合性短期避难场所
	镇（办事处）级
	综合性
	短期避难场所
	22359
	9363
	配套公共导向标识牌等
	新设
	4000元/处
	0.4

	36
	干冲办事处
	洋浦经济开发区第二小学
	镇（办事处）级综合性短期避难场所
	镇（办事处）级
	综合性
	短期避难场所
	20465
	9544
	配套公共导向标识牌等
	新设
	4000元/处
	0.4

	37
	村（社区)级整体提升
	各行政村新设学校、村委会、文化室以及改造防洪楼共计319处
	村（社区）级综合性/单一性紧急避难场所
	村（社区）级
	综合性/单一性
	紧急避难场所
	509805
	306261
	配套应急设施、公共导向标识牌等
	新设/改造
	30
	1529

	
	
	总计
	
	
	
	
	2115084
	1044405
	
	
	
	7106
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